문서번호	시설보수과-3577
결재일자	2020. 10. 12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
김승조	우배용	조선행	10/12 한성현
협 조

2020년 하반기 하수차집시설물 점검 결과보고

2020. 10.

시설보수과

2020년 하반기 하수차집시설물 점검 결과보고

우리센터에서 관리하고 있는 한강본류와 불광천, 홍제천 등

지천수계의 하수차집시설물에 대한 2020년 상반기 정기점검을

실시하고 그 결과를 보고하는 사항임.

□ 점검기간 : 2020. 09. 14 ~ 09. 16 , 9.25 ~ 10.08(10일간)

□ 점검개요

❍ 차집관로 : 93.299km

- 한강본류 : 20.368km

- 지   천 : 72.931km(불광천, 녹번천, 홍제천, 욱천, 봉원천, 구기천 등)

❍ 우수토실 : 254개소(한강 우수토실 37개소)

❍ 환 기 구 : 28개소

❍ 맨    홀 : 906개소

□ 점검인력 (총 9명) : 공무원 4명, 기간제 근로자 및 공무직 5명

□ 점검결과

점 검 년 도	점 검 결 과				비 고
	계	조치 사항
		자체보수	연간단가업체 작업지시	예산확보 후 시행
2020년 하반기	35건	-	35건	-

□ 주요 지적사항

하천명	주 요 지 적 사 항	비 고
합 계		35건
욱천	u형측구 단면보수 2건	2건
녹번천	토사유입방지장치 설치 1건	1건
독바위천	u형측구 벽체 하부누수 2건	2건
봉원천	u형측구 단면보수 2건 우수토실 번호판 설치 1건	3건
만초천	스크린 계량 및 체인블럭 설치 1건 차집관로 점검용 철다리 설치 1건	2건
향동천	우수토실 번호판 설치 2건	2건
창릉천	우수토실 번호판 설치 1건 차집관로 맨홍구체 탈락 1건	2건
백화사계곡	우수토실 번호판 설치 2건	2건
구기천	우수토실 번호판 설치 2건	2건
홍제천	우수토실 번호판 설치 2건 우수토실 스크린설치 4건 우수관 파손 1건 우수토실 점검용 발판 및 계단설치 1건 악취차단장치 체인블럭 설치 7건 차집관로 역지변 설치 1건 맨홀뚜껑 손잡이 탈락 2건	20건

※ 붙임 세부 점검 내역 참조

□ 조치결과 및 향후 조치계획

❍ 경미한 사항은 점검시 현장에서 직원 및 기간제 근로자가 즉시 보수완료하였으며,

❍ 차집관로 세굴, 맨홀 정비 등 현장에서 조치가 불가능한 사항은

2020년 차집시설물 유지보수공사(연간단가) 업체에게 작업지시

하여 보수하고 설계변경시 정산 시행코자합니다.

붙임 : 1. 2020년 하반기 정기점검 결과 세부 지적사항 1부.

2. 2020년 하반기 정기점검 지적사항 사진대지 1부.  끝.