문서번호	도로관리과-15668
결재일자	2020. 10. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	도로조명팀장	도로관리과장
안춘환	이관호	10/13 김진효

2020년 건설장비 관리실태 점검결과

2020. 10.

안 전 총 괄 실

( 도 로 관 리 과 )

2020년 건설장비 관리실태 점검결과

도로사업소의 도로유지보수용 건설장비(차량)에 대한 가동상황, 유지관리 상태 등 관리실태를 점검하고 그 결과를 보고 함

Ⅰ		관련근거

서울특별시 도로보수 건설기계 운영·관리조례 시행규칙 제4조

‘20년 도로사업소 건설장비 관리실태 점검계획(도로관리과-14001,’20.9.8)

Ⅱ		점검개요

점검대상 : 도로사업소 건설기계 및 차량

점검방법 : 도로사업소 방문 현장점검

점검기간 : 2020. 9. 21.(월) 〜 9. 28.(월)

점 검 조 : 도로관리과, 도로사업소 3인 1조(합동점검)

점검항목

❍ 건설장비 보유현황, 예산집행 실적

❍ 건설장비 교체 추진현황, 가동상황

❍ 건설장비 정비 및 관리상태 등 유지관리 상태

❍ 기타 도로사업소 의견 수렴 등

Ⅲ		점검결과

건설장비 보유현황

(기준:‘20.9월, 단위:대)

계	동 부	서 부	남 부	북 부	성 동	강 서
168	31	28	28	29	28	24

※ 전기차 보유현황 : 7대

․동부(2), 서부(1), 남부(1), 북부(1), 성동(1), 강서(1)

예산집행 실적

❍ 집행현황

(기준:‘20.9월, 단위:천원)

구 분	예 산 액	집 행 액	집행잔액	비 고
계	2,901,000	2,416,460	484,540
사무관리비	6,000	1,493	4,507	조종원 면허취득비
공공운영비	925,000	468,993	456,007	장비 유지관리비
자산취득비	1,970,000	1,945,974	24,026	노후 장비 교체비

❍ 집 행 율 : 83.3%

- 사무관리비 : 집행율 24.9% (집행율 저조)

- 공공운영비 : 집행율 50.7% (집행율 저조)

- 자산취득비 : 집행율 98.8% (교체완료)

※ 집행율 저조 사유 : 신규 면허취득 감소, 지속적인 노후차량 현대화로 수리비 등 감소

건설장비 교체 추진현황

(기준:‘20.9월, 단위:대)

구 분	계	동 부	서 부	남 부	북 부	성 동	강 서
교체대상	23	2	5	5	5	4	2
교체완료	23	2	5	5	5	4	2

❍ 추진실적 : 교체대상 전체 교체완료

❍ 구매차량 : 일반화물 5대, 스타렉스 3대, 전기차 4대, 도로보수트럭 2대,다목적트럭 1대, 덤프트럭 3대, 스키드로더 2대, 굴삭기 1대,고소작업차 1대, 롤러 1대

※ 예산 집행잔액 활용하여 차량 2대(메가트럭, 스타렉스) 추가구매 진행중

건설장비 가동상태

❍ 가동율 현황                           (기간:‘20.1월〜8월, 단위:%)

고 소 작업차	일 반 화 물	도 로 보수차	굴삭기	로 더	다목적트 럭	덤 프 트 럭	롤 러
153.8	115.8	68.7	43.5	34.1	34.6	23.4	5.1

❍ 가동상태

- 아스팔트피니셔 : 그간 가동 빈도가 낮은 대형 포장장비는 전량 감축

- 고소작업차 : 도로 가로등 유지관리, 점검·순찰, 긴급 소파민원 발생시 필수 출동 보수 차량은 연중 지속적인 운행으로 다른 차량에 비해 가동율이 높음(153.8%)

- 굴삭기, 셀프로더 : 가동 빈도는 낮으나 긴급 소파 도로보수, 제설용도의 기본·필수 장비임

- 다목적트럭, 덤프트럭 : 제설 민간용역 확대에 따른 적정 보유대수를 제외한 차량은 감축 검토가 필요함

- 감축검토 대상(다목적트럭, 덤프트럭) : 10대

구 분	계	동 부	서 부	남 부	북 부	성 동	강 서
보유대수	34	7	6	6	6	6	3
필요대수	24	5	4	4	3	5	3
감축대수	10	2	2	2	3	1	0

- 감축시기 : 2020년 감축(남부 2대), 2021년 이후(5개 사업소 8대)

※ 최근 5년간 대형포장장비 등 38대 감축

건설장비 관리상태

❍ 장비점검 : 장비상태 양호

덤프트럭(동부)	도로보수트럭(서부)	고소작업차량(남부)
로더(북부)	덤프트럭(성동)	제설장비(강서)

❍ 건설장비 수리대상 : 2대

- 고소작업차량 : 절연상태 불량으로 절연보수(남부 1대)

- 덤 프 트 럭 : 에어컨 작동상태 점검(성동 1대)

❍ 기타관리 : 수리·조종일지, 장비이력카드, 안전교육 등 적정

Ⅳ		행정사항

수리중 건설장비(2대) 10.31.까지 수리완료

불용예산 최소화 ⇒ 사무관리비, 공공운영비

❍ 예산의 효율적 운영 및 안배를 위하여 4분기 예산은 매월 재배정

❍ 매월 20일까지 공공운영비 재배정 의뢰

제설장비 등 비효율적 장비 발생 시 감축 추진

‘21년도 건설장비 대·폐차 계획

❍ 대상 : 도로보수트럭 등 11대 (소요예산 1,778백만원)

붙 임 1. 건설장비 관리실태 점검표 각1부.

2. 도로사업소 건설장비 보유현황 1부.

3. 건설장비 대·폐차 및 유지관리 예산집행 현황 1부.

4. ‘20년 도로사업소 건설장비 교체내역 1부.

5. ‘20년(1월〜8월) 도로사업소 건설장비 가동율 1부.

6. 도로사업소 건설장비 감축대상 세부내역 1부.

7. 도로사업소 건설장비 조종원 현황 1부.  끝.