“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	암사 저양정 계통 배수지 유입관로 밸브조절 등 급수운영 협조 요청

1. 배수과-9492호(2020.10.12.)와 관련입니다.

2. 지난 2020.10.7.~10.8. 시행된 암사 저양정 급수체계 변경 후 우면산가압장 유입관로 차단 작업 등이 마무리 되어감에 따라 저양정 공급계통의 주요 배수지들의 안정적인 급수운영을 위해 아래와 같이 조치하고자 하오니 관련부서에서는 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 길동배수지, 수서배수지 유입관로 밸브 개도율 조정

◦ 일  시 : 2020.10.27.(화) 10:00 ~ 완료시까지

◦ 관련부서 : 배수과, 강남수도․강동수도사업소 기전팀 및 수계조절요원

◦ 조치내용

- 길동배수지 : 길동사거리 D2000×D1500 분기관로의 유입밸브 개도율 조정

- 수서배수지 : 수서역 및 수서증압장 앞 수서배수지 송수관로 개도율 조정

◦ 협조사항

- 강남, 강동수도사업소 : 수계조절 요원 및 지역담당 현장 작업시 적극 협조

- 암사정수센터 : 밸브 개도율 조정 등 급수운영시 현장 요청에 따라 탄력적으로 암사 저양정 계통 송수펌프 가동대수 조정 등.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	암사아리수정수센터소장,강남수도사업소장,강동수도사업소장
주무관	김지환		배수과장	김원수		급수부장	10/23 代김원수
협조자	주무관	조성균
시행	배수과-9877	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개