10월 22일 작업일지 및 10월 23일 작업계획

문서번호	시설보수과-5676
결재일자	2020. 10. 23.

결재	주무관	시설보수과장
	조호영	10/23 代신동헌

작 업 일 지

2020년 10월 22일 목요일(맑음)

위치 (시설물명)	작 업 내 용	비고
구로교	시흥사거리 방향 버스차로 조인트 침하 0.2*0.4(0.01)	(단위 m)
선암지하차도	충격흡수시설 세척
송동교	가드레일 세척
	과천 방향 4차로 소파 0.1*0.2(0.01)
승리교	시설물 주변 잡초 및 덩굴 제거
신림2교	가드레일 세척
호암길지하차도	벽체 및 방음시설 세척
도림천1복개	서울대 방향 신림로 91 앞 2차로 조인트 소파 0.1*0.2(0.01)
	서울대 방향 신림로 81 앞 2차로 소파 0.3*0.3(0.01)

❏투입인원현황

구 분	시 설 관 리 원		사용자재‧소파보수(규모)				비고
	반 장	반 원	시선유도봉	상온 아스콘	개소	면적㎡
금 일	1	3		1	4	0.21
누 계	192	557	159	1,223	1,149	164.34

※ 상온아스콘 잔량  67EA

※ 시선유도봉 잔량  32EA

❏투입장비현황

구분	투 입 장 비
	타이탄 (싸인보드겸용)	스타 렉스	덤프 (8톤)	휘니샤	굴삭기	다목적 세척기	견인 트럭	로울러	보수 트럭	평삭기	스키드로더
금일	1
누계	192

*순찰노선: 동작지하차도→사당천복개→이수교→반포교→반포천1,2복개→사평지하차도→강남터미널고가→잠수교남측지하보차도→신사고가→양재지하차도→사방교→주흥교고가

작 업 계 획 서

2020년 10월 23일 금요일(맑음)

위치 (시설물명)	작 업 내 용	비고
	- 주암교, 송동교, 선암지하차도, 여의천1,2,3복개, 영동1교, 염곡지하차도, 여의상류IC본교박스, 여의상류IC샛강2교 순찰 및 순찰사항 조치 민원사항 조치

❏투입인원현황

구 분	시 설 관 리 원		사용자재‧소파보수(규모)				비고
	반 장	반 원	시선유도봉	상온 아스콘	개소	면적㎡
금 일	1	3
누 계	193	560	159	1,223	1,149	164.34

※ 상온아스콘 잔량  68EA

※ 시선유도봉 잔량  32EA

❏투입장비현황

구분	투 입 장 비
	타이탄 (싸인보드겸용)	스타 렉스	덤프 (8톤)	휘니샤	굴삭기	다목적 세척기	견인 트럭	로울러	보수 트럭	평삭기	스키드로더
금일	1
누계	193

*순찰노선: 주암교 → 송동교 → 선암지하차도→여의천1,2,3복개→영동1교→염곡지하차도 → 여의상류IC본교박스 → 여의상류IC샛강2교

실무관 안전수칙 십계명 교육 : 강민수 외 3명

작업사진(10월 22일)

도림천1복개 포트홀 정비 전	정비 후

신림2교 난간 세척 전	세척 중

호암길지하차도 방음시설 세척 전	세척 중

끝.