문서번호	치수과-4979
결재일자	2020. 10. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		★치수과장	시설부장
황애리		양돈욱	10/23 전영주
협조	기반시설과장		라철흠
	주무관		조상원

2020년 홍수기 후 하천점검 계획

2020. 10.

한강사업본부

( 시설부 )

2020년 홍수기 후 하천점검 계획

‘20년 하반기 관련 법령에 의거하여 홍수기 후 하천 피해 상황을 파악하여 적시 조치하기 위해 하천 점검을 시행하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

○ 하천법 제13조(하천의 구조·시설 및 유지·보수 등의 기준)

○ 하천의 유지·보수 및 안전점검에 관한 규칙(국토교통부)

○ 2020년 홍수기 후 하천점검 계획[하천관리과-14552(2020.10.16.)]

Ⅱ		점 검 개 요

○ 점검기간 : ‘20. 10. 26.~ 11. 04.

○ 점검대상

- 한강제방(74.7Km) 및 나들목(57개소)

※ ‘20년 하반기 제1,2,3종 시설물 정기 안전점검과 병행하여 점검(치수과-4723, ‘20.10.12.)

- 한강공원 내 대형 공사장 5개소

○ 점검방법 : 해당 시설물 및 공사장 담당자 2인 1개조 합동 육안점검

- 1조: 월드컵대교 건설공사(전조연, 황애리)

- 2조: 제물포 터널공사(한상신, 박지수)

- 3조: 세종~포천 고속도로/광진교 남단 나들목공사(조상원, 김태규)

- 4조: 암사초록길 조성사업(정창수, 이균휴)

○ 주요 점검사항(세부점검표 참조)

- 제방 및 호안: 침하, 훼손, 침식 등

- 토목구조물: 균열, 누수, 박락, 파손, 세굴 등

- 둔치 및 하상: 세굴, 유수지장물 등

- 하천 내 공사장: 하천시설 훼손, 비상연락망 정비 등

Ⅲ		세부 추진계획

○ 10. 26. ~ 10. 30.: 담당자별 합동점검

- 관리시설물 및 공사장에 대하여 2인이상 합동으로 안전점검 실시

- 점검결과 긴급조치가 필요한 사항은 현장에서 긴급 정비요청

○ 11. 02. ~  11. 04. : 점검 결과 보고 및 지적사항 조치 확인

- 점검결과 정리 및 보고

- 점검 지적사항에 대한 정비 및 조치 사항 확인

Ⅳ		행 정 사 항

○ 점검조별 하천시설 점검결과 제출: ‘20. 11. 5.(목)

붙 임 : 1. 한강 내 대형공사장 현황 1부.

2. 하천공사장 및 시설물 점검표 1부.  끝.