문서번호	기반시설과-4128
결재일자	2020. 10. 28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
김일문		라철흠	10/28 전영주
협 조

‘20년 하반기 진출입시설물  정기안전점검 계획

2020.  10.

2020년 상반기 진출입시설물

정기안전점검 시행 계획

『시설물안전법』제2종 시설물과 법정외 시설물에대한 상반기 정기안전점검을 실시하여 시설물의 원활한 기능 유지와 안전   확보에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

□『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』제11조 및 동법 시행령 제8조

○ 제1,2종 시설물의 안전과 기능을 유지하기 위한 정기적인 안전점검 실시

□『서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례』제12조

○ 법정 외 시설물에 대한 2종 시설물에 준하는 안전점검 실시

Ⅱ		추 진 계 획

□ 점검기간 : ‘20. 10. 29. ~ 11.6.

□ 상반기 정기안전점검 대상 시설 80개소 (붙임1)

구 분	계	보행육교	교상계단	교상 경사로	E/V	지하 차도	비고
계	80	14	28	11	26	1
2종 시설	1					1
법정 외	79	14	28	11	26

※ 대상 시설 80개소 중 공사중(새남터보도육교), 철거(성산대교북단교상계단)제외

□ 점검방법 : 시설물별 담당자 2인 1개조 점검실시

○ 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침 참고 (붙임2)

□ 점검조편성

○ 1조  : 정창수, 이균휴(강남측)

○ 2조 : 양정훈, 김일문(강북측)

□ 점검수준

○ 점검 망치 등 간단 점검기구를 활용하여 육안점검

○ 부재별 결함·손상 및 진전 상황 확인·관찰

□ 점검절차

○ 현장조사

- 외관조사 및 이전 조치사항의 확인 점검 등

- 신규 외관손상, 결함 및 위험요인 조사 및 기록

○ 조사결과 분석 및 보고 : 현장조사 결과 분석 및 결과보고서(붙임3) 작성

Ⅲ		점검결과 조치

□ 점검결과 조치

○ 즉시조치 가능한 사항은 연간단가등 활용하여 즉시조치

○ 즉시 조치 불가능한 사항은 우선순위를 정하여 단계적 보수 및 정비

○ 위험요소 발생시 사용제한, 사용금지, 위험구역 설정 등 긴급 안전조치

○ 점검결과 시설물의 재해․재난 예방과 안전성 확보 등을 위해 필요시 안전진단 전문기관에 정밀점검등 등 실시 후 보수방안 강구

○ 점검결과 미조치 사항에 대하여 조치 완료시까지 철저한 추적관리

Ⅳ		행 정 사 항

□ 점검사항 관리

○ 소관 시설물 점검결과 붙임3 양식에 의거 작성 제출(11.6.한)

○ 시설물 정기안전점검 결과 관리카드에 보수이력 작성관리

붙임  1. 정기안전점검 대상시설 현황 1부.

2. 시설물 점검표(양식) 1부.

3.시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침 1부. 끝.