문서번호	여의도공원관리사무소-2769
결재일자	2020. 10. 30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		원장	소장
조영제		代조영제	10/30 성손준
협조

『2020년 10월』선유도공원 소방시설 안전관리 대행 점검결과 보고

2020. 10

서부공원녹지사업소

(선유도공원)

「선유도공원 소방시설」

안전관리 대행 점검 결과보고(`20년 10월)

『2020년 선유도공원 소방시설 안전관리용역』시행과 관련, 선유도공원 관리동 등 3개소의 소방시설 점검 및 안전관리에 대한 위탁 점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

▣ 용 역 개 요

○ 용 역 명 : 2020년 선유도공원 소방시설 안전관리용역

○ 용역기간 : 2020. 1. 1. ∼ 2020. 12. 31

○ 계약금액 : ***********************

○ 기성금액 : **************************

○ 잔    액 : *******************

○ 대상업체 : ************

○ 대행업무 : 소방시설 점검 및 안전관리

- 작동기능점검 연 1회

- 종합정밀점검 연 1회

- 외관점검 월 1회(10회/ 작동기능점검 및 종합정밀점검 월 제외)

- 기타 소방시설 유지 및 안전에 필요한 기술지원

▣ 소방시설 안전점검 대상

대 상 시 설	연 면 적	규 모	비 고
관 리 동	2.564.91㎡	지하2/지상1
이야기관	1,994.65㎡	지하1/지상2
카페나루	577.82㎡	지하1/지상2

▣ 소방시설 현황                                  (단위 : 개,대)

구분	옥내 소화전	스프링 클러헤드	복합 수신기	소화기	화재 감지기	비상 방송설비	유도등
계	8	255	3	35	73	1	45
방문자안내소	1	144	1	18	56	1	20
이야기관 (강연홀포함)	7	101	1	13	17	-	19
카페나루	-	10	1	4	-	-	6

▣ 소방시설 점검결과

○ 점검일시 : 2020. 10. 29(목) 15:30 ∼ 16:30

○ 점검내용 : 소방시설 점검(10회차)

○ 점검업체 및 점검자

업 체 명	성 명	자격종류	비 고
*****	********	*******

○ 점검방법 : 선유도공원 안전관리대행 용역업체에서 시행

※ 점검주기 : 일반점검 월 1회/ 종합점검 및 작동기능점검 연 1회

○ 소방시설 점검내용

- 화재 수신기 도통시험

- 화재 수신기 동작 및 예비전원 시험

- 소화전 주.보조펌프 가동시험 및 소화전 위치표시등 점검

- 소화기 충압상태 점검

- 유도등 전원상태 점검 등

- 알람밸브 압력 상태, 완강기, 휴대용 비상조명등 점검

- 소방펌프 기동 시험

- 방수압력측정

- 열·연기 감지기 시험

○ 소방시설 점검결과 : 이상없음.

붙임  1. 소방시설 안전관리 점검표 1부.

2. 소방시설 점검 사진 1부.  끝.