문서번호	배급수연구과-7730
결재일자	2019.10.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		배급수과장	수도연구부장
한금석		백승학	10/15 최영준
협조

한국스마트워터그리드학회

2019년 정기학술대회 참석결과 보고

2019. 10.

서울물연구원

(배급수연구과)

한국스마트워터그리드학회

2019년 정기학술대회 참석결과 보고

2019년 한국스마트워터그리드학회 정기학술대회에 참가하여 연구논문 구두발표하고 그 결과를 보고 드림.

□ 추진근거

○ 2019년 한국스마트워터그리드학회 정기학술대회 참가계획

(배급수연구과-7515, 2019.10.02.)

□ 정기학술대회 개요

○ 참석일 : 2019. 10. 2.(수)

○ 장  소 : 인천 송도 컨벤시아 (총 321편 논문 발표)

○ 참석자 : 한금석 연구사

○ 주  관 : 한국스마트워터그리드학회

□ 정기학술대회 발표(한금석)

○ 제   목  : 소석회 용해기술을 이용한 수돗물에서 수산화칼슘 용해속도 평가 분석

○ 발표 내용 :

- 소석회 용해기술을 이용하여 수산화칼슘 용해속도 평가

- 불용 소석회와 탁도와의 관련성 평가

- 곡성 정수장 현장 적용 사례 평가 등

□ 주요 발표내용

○ 수질조절을 통한 상수관로 내부부식 제어 적용 사례(수자원공사, 이두진박사)

○ 상수도관 부식방지 기술과 부식성 지수 LI 도입 방안(계면공학연구소, 우달식박사)

○ 상수도 공급과정에서 부식지수 모니터링 및 해수담수화 공정에서 미네랄(Ca) 주입과 부식성 수질제어(부산시수질연구소, 김도환박사)

□ 보고자 의견

○ 소석회를 수돗물에 주입시 탁도 상승이 큰 문제였으며,탁도와 불용 소석회 농도의 관계를 규명에 관심이 많았음

○ 먹는물 수질기준 중 pH 하한값을 5.8에서 6.5로 향상시키는 것에 대해 전문가들의 의견이 있었으며, 향후 기준이 변경될 것으로 보임

○ 수도관 내부부식 제어를 위한 부식성 지수 도입에 대한 의견들이 많았으며, 향후 전문가 그룹을 형성하여 법제화할 가능성이 클 것으로 판단됨

□ 행정사항

○  소요비용 : 180,000원

구 분	지급기준	산 출 내 역	비 고
등록비	140,000원/인	140,000원/인 × 1인 = 140,000원	현장등록
일 비	20,000원/인․일	20,000원/인․일 × 1인 × 1일 = 20,000원	-
식 비	20,000원/인․일	20,000원/인․일 × 1인 × 1일 = 20,000원	-

○  예산과목

- 여  비 : 상수도사업비, 영업비, 일반관리비, 여비(202), 국내 및 월액여비

- 등록비 : 상수도사업비, 영업비, 일반관리비, 일반운영비(201), 사무관리비  끝.