문서번호	도시농업과-16612
결재일자	2020. 11. 2.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
★주무관		도시농업조성팀장	도시농업과장
강명희		김형금	11/02 김광덕
협조

- 서울형 케어팜 조성 대상지 옥상 -

구조안전진단용역 시행 결과 보고

2020. 11.

경제정책실

(도시농업과)

- 서울형 케어팜 조성 대상지 옥상 -

구조안전진단용역 시행 결과 보고

시립 장애인지원주택「선우빌」의 유휴 공간을 활용한 서울형 케어팜 시범단지(옥상텃밭) 조성을 위한 구조안전진단 용역 시행 결과를 아래와 같이 보고 함

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 명 : 서울형 케어팜 조성 대상지 옥상 구조안전진단용역

□ 기    간 : 2020. 10. 5. ~ 11. 3.

□ 위    치 : 시립 장애인지원주택 선우빌(구로구 서해안로 26길 8)

□ 계약금액 : **********

□ 계 약 자 : *******

Ⅱ		용역세부내용

□ 용역내용 : 현장조사 및 구조검토에 따른 텃밭 조성 가능 여부 진단

○ 용역대상지  : 시립 장애인지원주택 선우빌 옥상 지붕층

□ 용역참여자 : *****************

□ 진단내용 : 현장조사 및 구조도면 검토를 통한 지붕층 보 부재의 구조내력

○ 세부 진단내용

진단항목	진 단 내 용	진단결과
1. 현장조사	◦ 건축물 구조도면을 토대로 부재위치·크기·철근 상태 등 조사 결과 구조도면과 동일하게 시공	적합
2. 구조검토	◦ 시공상태는 구조도면과 동일	적합
	◦ 지붕층 슬래브 구조검토 시 하중은 혼합토(일반토+경량토) 적용 - 구간별 토심 600 ~ 1200㎜까지 설치가능한 구조내력 확보	적합

Ⅲ		보고자 의견

□ 해당 건축물은 현장조사를 통해 부재의 위치·크기 및 철근 배근 상태는 건축 구조도면과 동일하게 시공되었음이 확인되었으며,

□ 혼합토를 적용한 지붕층 슬래브 구조검토 결과 구간별 600~1200㎜의 토심설치가 가능한 구조내력을 확보하고 있는 것으로 진단되어 옥상텃밭 조성이 가능함

붙 임   1. 구조안전진단 보고서(요약문) 1부

2. 과업참여자 명단 1부.  끝.