문서번호	대기정책과-16420
결재일자	2020. 11. 4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		대기정보팀장	대기정책과장
이준복		장지애	11/04 윤재삼
협조	대기전략팀장		이경혜
	대기질통합분석센터장		조석주

2차년도 미세먼지 계절관리제 관련 미세먼지 측정 분석 및 정보 제공 계획

2020. 11.

2차년도 미세먼지 계절관리제 관련

미세먼지 측정 분석 및 정보 제공 계획

2차년도 미세먼지 계절관리제 시행(’20.12.∼’21.3.)을 위한 미세먼지 간이측정망 설치 확대 및 이동형 대기측정시스템(모바일랩)을 운영 하고자 함

□ 추진 배경 및 현황

○ 미세먼지 고농도 시기에 배출량을 저감하기 위한 사전 예방적 대책 필요

- 계절관리제 1차년도(’19.12.∼’20.3.) 시행, 2차년도(’20.12.∼’21.3.) 예정

○ 배출원 주변 등 미세먼지 간이측정기 200대 설치(보건환경연구원, ’20.5.)

합계	배출 사업장	공사장	집중관리 구역	녹색교통 지역	초등 학교	대로변	대기 측정소
200	38	40	15	32	30	17	28

○ 이동형 대기측정시스템(모바일랩) 구축(보건환경연구원, 미세먼지연구소, ’20.1.~12.)

- 친환경차량에 첨단측정장비를 탑재한 국내 최초 이동형 대기측정시스템

□ 1차년도 성과 및 개선방향

○ 공사장, 배출사업장, 대로변 등 미세먼지 배출원 주변 측정 기반 구축

○ 미세먼지 간이측정망 측정 결과의 정확도 향상 및 신뢰성 확보 필요

※ 1차년도의 스마트도시담당관 간이측정망 관련, 결과 공개 및 확대 설치는 별도 추진

□ 2차년도 세부 추진계획

○ 미세먼지 간이측정망 확대 추진을 위해 100대 추가 설치(보건환경연구원)

- 설치장소 : 대기오염 배출원 주변, 집중관리구역 등

- 측정항목 : PM-10, PM-2.5

○「인공지능을 이용한 미세먼지 측정망 시공간분포 적용기술 개발」용역 수행

- (간이측정기별 정확도 예측) 신뢰도 평가 및 인공지능 기반 보정모델 개발

- (정도관리 기술 개발) 측정시기 및 지점별 차등 보정 및 주기적 업데이트 시스템 구축

- (분석 및 시각화) 실시간 측정결과의 시공간분포 분석 및 시각화 시스템툴 제공

○ 대기환경정보홈페이지를 통한 미세먼지 측정결과 순차적 공개(대기정책과)

- 미세먼지(PM-10), 초미세먼지(PM-2.5) 1시간 평균값을 실시간으로 공개

○ 이동형 대기측정시스템(모바일랩) 운영(보건환경연구원, 미세먼지연구소, ’21.1.~)

- (고농도 사례분석) 유기/무기성분 분석, 전구물질 특성, 입자의 산화도 및 물리특성으로 본 외부유입 여부 등 종합분석을 통해 발생원인 분석

- (집중관리구역 모니터링) 미세먼지 집중관리구역* 대상 주기적인 미세먼지 모니터링으로 고농도 오염원 규명, 배출원 추적

* 6개 구역(금천, 영등포, 동작, 은평, 중구, 서초) 측정 실시

오염지역 이동 분석  ⇒  농도 및 성분 분석결과 확인  ⇒  배출원추적

□ 추진 일정

○ 간이측정기 사업자 선정(’20.10.) 및 100대 추가 설치(’20.12.)

○ 인공지능을 활용한 정확도 향상 및 정도관리 기술 개발(’20.8.～12.)

○ 이동형 실시간 대기측정시스템(모바일랩) 시범운영(’20.12), 운영시작 (’21.1)

[ 참고자료 ] 1. 미세먼지 간이측정기 설치 현황

2. 이동형 대기측정시스템(모바일랩) 구축·운영 개요.  끝.

참고자료 1		미세먼지 간이측정기 설치 현황(’20.10. 기준)

구분	계	설치 기관(보건환경연구원)
		배출 사업장	공사장	집중관리 구역	녹색교통 지역	초등학교	대로변	대기 측정소
계	200	38	40	15	32	30	17	28
종로구	19		2		15	1		1
중구	17		2		14			1
용산구	7	1	2			1	1	2
은평구	6	2	2			2
서대문구	5	1	2			1	1
마포구	8	3	2			1		2
성동구	7	2	2			2		1
광진구	6	1	2			1	1	1
동대문구	9	3	2			2		2
중랑구	9	3	2			3		1
성북구	3	2	1
강북구	7	3	1			2		1
도봉구	4		1			1	2
노원구	7	2	2			1	1	1
양천구	5		1			1	2	1
강서구	6	1	2				1	2
구로구	5	2	1			1	1
금천구	12	2	1	5		2		2
영등포구	10	2	1	5		1		1
동작구	10	1	1	5		1	1	1
관악구	6	2	1			1	1	1
서초구	5		2				3
강남구	7	3	2			1		1
송파구	7	1	2			2	1	1
강동구	6	1	1			1	1	2
연구원	7				3	1		3

참고자료 2		이동형 대기측정시스템(모바일랩) 구축·운영 개요

□ 이동형 실시간 대기측정시스템(모바일랩, Mobile LAB)

○ 차량에 다양한 대기오염물질 첨단 분석장비를 탑재하여 이동 혹은 정지 중에 미세먼지 원인물질과 화학성분을 실시간 측정할 수 있는 첨단 측정시스템

※ 국내 최초 이동 중에도 실시간 정밀측정 가능한 시스템

○ 운영시작 : ’20년 12월 시범운영(구축기간 : ’20년1월 ~12월)

○ 소요예산 : 2,090백만원

○ 모바일랩 구성도

□ 탑재장비

연번	장비명	용도
1	HR-TOF-AMS (실시간 초미세먼지 성분 분석기)	미세먼지 화학조성 분석(질산염, 황산염, 알루미늄, 유기물질 200종)
2	PTR-TOF-MS (실시간 휘발성유기화합물 질량분석기)	톨루엔, 벤진, 에틸벤젠, 자일렌 등 휘발성유기화합물 200종 분석
3	SMPS(나노입자 먼지 입경분포 측정기)	나노입자 먼지 크기 분포(수nm~1㎛)
4	NH3(실시간 암모니아 분석기)	암모니아 농도 분석
5	BC(블랙카본 측정기)	블랙카본 농도 분석
6	Gas Analyzer(가스분석기)	질소산화물, 황산화물, 오존 등 가스상 물질
7	기상측정기	풍향, 풍속, 온도, 습도, 강우, 일사량
8	등속흡인시스템	이동 중 시료 흡입속도를 동일하게 유지하는 시스템
9	데이터로거	측정자료 관제 프로그램(측정자료 축적)
10	차량	전기트럭 2대(입자상, 가스상 각 1대)