문서번호	시설보수과-5274
결재일자	2020. 11. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
백상용		유재필	11/05 장상규
협 조
	주무관			최태석
	주무관			이경수
	주무관			정용재
	주무관			최문석

「지하안전관리에 관한 특별법에 따른」

2020년 지하시설물 안전점검 계획

2020. 11.

성동도로사업소

(시설보수과)

「지하안전관리에 관한 특별법에 따른」

2020년 지하시설물 안전점검 계획

우리사업소에서 유지관리하는 지하시설물(터널, 지하차도) 및 주변지반에 대하여 안전점검을 시행하여 시설물안전관리에 만전을 기하고자 함

1		추진근거

❍ 지하안전법 제34조(지하시설물 및 주변지반에 대한 안전점검 등)

❍ 지하시설물 지하안전관리규정 수립(시설보수과-1608호, 2020.4.6.)

2		점검계획

❍ 점검대상 : 금호터널 등 16개소 도로시설물(터널3, 지하차도13)

❍ 점검기간 : 2020. 11. 4 ~ 11.13

❍ 점검방법 : 겨울철대비 도로시설물 안전점검과 병행

- 외부전문가 합동점검 및 자체점검(특이사항 확인시 정밀안전점검 용역사와 합동점검) 시행

- 코로나19 극복 희망일자리 사업 관련, 기간제 근로자 안전점검 보조지원

※ 경광등 휴대, 안전모, 점검복장 등 개인용 보호장구 항시 착용하여 안전사고 예방 등 안전관리 철저

❍ 주요 점검사항

- 시설물의 중대결함(부등침하, 구조적 결함) 여부

- 지반침하 : 지하시설물 매설깊이의 1/2에 해당하는 범위의 지표로 최소 지하시설물의 폭 이상 육안점검 실시(도로침하, 균열, 팻칭보수흔적, 도로습윤정도, 경계석 기울기 변화 등)

3		점검결과 조치

❍ 경미한 사항은 현장에서 즉시 조치 또는 직영반 활용 보수

❍ 즉시 보수조치가 어려운사항은 일상유지보수공사로 신속히 보수

❍ 구조적결함 등 특이사항 확인시 즉시보고, 조치방안강구 등 대책수립

※ 전문가 합동점검 실시, 지반침하 위험시 공동조사, 필요시 주변통제 등

4		행정사항

❍ 시설물 담당자 점검표 및 보고서 작성 : ’20.11.13(금)까지

❍ 해당 자치구(시설물 소재지)에 점검 결과 제출

붙임  1. 지하시설물 안전점검 보고서(양식)

2. 지하시설물 현황 및 담당자 1부.

3. 2020년 지하시설물 안전관리규정 수립(방침서).  끝.