문서번호	도로보수과-11245
결재일자	2020. 11. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	도로보수과장
정의현		이상하	11/09 代이상하
협 조

『’20/‘21 겨울철 제설대책 추진을 위한』

자동염수살포장치 사전점검 계획

2020. 11.

서부도로사업소

(도로보수과)

『’20/‘21 겨울철 제설대책 추진을 위한』

자동염수살포장치 사전점검 계획

‘20/’21 겨울철 제설대책 추진과 관련하여 기습적인 강설 시 신속한 초동 제설작업을 위해 기 설치 한 자동염수살포장치 7개소를 사전 점검하여 운영에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		자동염수살포장치 설치 현황

□ 점검대상

시설명	설치위치	도로명	규격	설치일시	담당 업체
자동염수살포장치 (7개소)	퇴계로 지하차도 주변	소파로, 삼일대로	400m(10톤)	2019.12. (재설치)	이택산업
	현저고가 하부	성산로	400m(10톤)	2012.11.	이택산업
	금화터널~봉원고가	성산로	400m(10톤)	2015.11.	이택산업
	금화터널~현저고가	성산로	200m(10톤)	2016.08.	이택산업
	구파발역입구~박석고개	통일로	600m(10톤)	2017.11.	자동기
	성산고가 하부	월드컵 북로	100m(5톤)	2018.12.	자동기
	산골고개	통일로	360m(10톤)	2019.12.	에스알디코리아

○ 자동염수살포장치 고장시 비상연락망

****************************************************

********************************************************

********************************************************

Ⅱ		점검개요

□ 점검기간 : 2020.11.09.~ 11.10.(2일)

□ 점검방법 : 자체 점검반 편성 후 점검실시(1개조 3명)

○ *******************

※ 설치 업체 3개사에서 2020년 하반기 사전 점검 완료

□ 중점 점검사항

○ 자동염수살포장치 정상 작동 여부

○ 노즐 및 배관 파손 여부

○ 자동염수살포장치 염수 저장용량 확인

○ 원격 및 자동제어시스템 작동 여부

- 2019년 1개소(산골고개) 및 2020년 2개소(금화터널, 퇴계로 지하차도 주변) 자동제어시스템 설치

□ 점검결과 정비계획사항

○ 파손 및 미작동에 대해 발견 시 설치업체 연락 후, 신속 정비 조치

○ 제설기간 중 수시점검실시

Ⅳ		향후계획

□ ’20.11.03. : 사전점검 결과 보고(市-도로관리과)

□ ‘20.11.15. ~ 03.15. : 자동염수살포장치 운영

붙임 1. 자동염수살포장치 현황 1부.  끝.