문서번호	품질지도과-1513
결재일자	2020. 11. 10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		품질지도과장	품질시험소장
장국현		강태근	11/10 정제호
협 조
	주무관			김태묵
	주무관			조보선

2020년 11월

품질관리 현장확인 기동반 점검계획 보고

2020. 11.

서울특별시 품질시험소

(품질지도과)

2020년 11월 품질관리 현장확인 기동반 점검계획 보고

2020년 서울시와 자치구로부터 점검 의뢰된 품질관리 현장확인 기동반 점검 대상 공사에 대한, 2020년 11월 점검계획을 보고하는 사항임.

Ⅰ		추 진 근 거

건설기술 진흥법 제55조(건설공사의 품질관리)

서울특별시 건설공사 품질관리 등에 관한 조례 제12조

(품질관리 현장확인 기동반 운영)

2020년 품질관리 현장확인 기동반 점검 계획

[품질지도과-393호(2020.3.18.)]

2020년 품질점검계획 조정(안) 보고

[품질지도과-1490호(2020.11.4.)]

Ⅱ		점 검 개 요

점검대상: 도봉구 다목적 체육센터 건립공사 등 126개 현장

우리 시 및 투자기관에서 발주하였거나, 인·허가한 건설공사

자치구청장이 발주한 공사 중 기동점검을 의뢰한 건설공사

월별 점검대상 선정

2020년 준공 현장      - 준공시점 등을 감안 선정

2020년 이후 준공 현장 – 레미콘 타설 계획 현장 우선 선정

Ⅲ		11월 점검계획

2020년 품질관리 현장확인 기동반 월별 점검 실적 및 계획

(단위: 현장)

합계	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
126	2	8	18	20	12	13	12	8	16	17

2020년 기관별 점검의뢰 건수 및 11월 점검계획 건수

(단위: 현장)

구 분	합 계	서 울 시		투 자 기 관			자치구 (공공)
		도시기반시설본부	상 수 도 사업본부	서울주택도시공사	서 울 교통공사	시 설 관리공단
11월 점검	16	5	0	3	5	0	3

11월 점검인원: 16개 현장 점검인원 20명

계	점 검 팀	비 고
20명	16개 현장 × 직원 1~2명

※ 코로나-19 및 사무실, 현장 여건 등에 따라 점검은 탄력적 운영

11월 (개략) 점검계획 – 상세 점검계획 별첨

연번	공 사 명	발주기관	*** *****	시 공 자	****	***
계	16개 현장					**
1	염리2구역 주민 편익시설 건립공사	마포구청	******	청송건설㈜	****	***
2	지하철 4호선 상계~ 노원 방음벽 교체공사	서울 교통공사	*****	홍용종합 건술㈜	****	***
3	도시철도8호선 문정역 연결통로 설치공사	서울주택 도시공사	******	㈜흥화	****	***
4	국회대로 지하차도 및 상부공원화사업(1단계)	도시기반 시설본부	******	한신공영㈜	*****	***
5	동부간선도로 확장공사(3공구)	도시기반 시설본부	*******	세원건설㈜	*****	***
6	염리종합사회 복지관 건립	마포구청	******	AFC㈜	*****	***
7	세곡2지구 도시형 생활주택 건설공사	서울주택 도시공사	*****	㈜명문 종합건설	*****	***
8	서운로일대 하수암거 신설공사	서초구청	******	용일건설㈜	*****	*** ***
9	은평센터 신축공사	서울주택 도시공사	*****	㈜다짐	*****	*** ***
10	군자 외 2역 승강편의 시설 설치공사(37공구)	서울 교통공사	*****	유청종합 건설㈜	*****	***
11	중랑천 생태회복 및 친수문화 조성공사	도시기반 시설본부	******	(유)동경 건설	*****	***
12	별내선(8호선연장) 건설공사(1공구)	도시기반 시설본부	******	쌍용건설㈜	*****	*** ***
13	별내선(8호선연장) 건설공사(2공구)	도시기반 시설본부	*******	두산건설㈜	*****	*** ***
14	광명사거리역 승강편의 시설 설치공사(34공구)	서울 교통공사	*****	효림종합 건설㈜	*****	***
15	시청역 내진보강 등에 따른 시설개량 건축공사	서울 교통공사	*****	현도종합건설주식회사	*****	***
16	잠실새내역 환경 개선(냉방) 건축공사	서울 교통공사	*****	큰빛종합 건설㈜	*****	***

※ 코로나-19 및 현장, 점검팀의 운영 여건 등에 따라 점검일정은 조정 될 수 있음

점검방법: 주 3~4개 현장 점검

주요 점검내용

현장시험 확인

- 굳지않은 콘크리트에 관한 공기량, 슬럼프, 염화물함유량 등 시험

품질시험소 시험: 시료채취 시험 확인

- 철근, 벽돌, 블록, 방수재, 각종 마감재 등 사용자재

- 채취한 시료의 시험수수료는 면제

(서울특별시 건설공사 품질관리 등에 관한 조례 제15조)

품질검사의 이행 여부 등

Ⅳ		점검결과 조치

점검결과는 발주청(인․허가청), 시공사 및 건설사업관리 업체에

조치토록 통보

부적합 자재에 대한 조치

부적합 자재는 발주청(인·허가)의 부서장 책임하에 당해 현장외로

반출토록 조치.

부적합 자재를 당해 현장 반출이후 새로 반입되는 자재는 공인

시험기관의 시험결과를 현장책임자가 확인 후 반입 조치.

상기 반출과 신규반입에 따른 조치결과는 발주(인·허가) 기관장이 최종 확인후, 사진과 증빙서류를 첨부하여 1개월 이내에 우리시험소로 제출.

첨부 - 2020년 품질관리 현장확인 기동반 상세점검 현황(11월) 1부.