문서번호	반포안내센터-2224
결재일자	2020. 11. 10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		반포안내센터장
장수근		11/10 이원군
협 조	주무관		화민숙
	주무관		이지숙

＇20/＇21 반포한강공원 제설대책 보고

＇20/＇21 반포한강공원 제설대책 보고

‘20/’21 제설대책 기간동안 강설에 대비하여 반포한강공원 제설구간(자전거도로, 산책로 등)에 신속하고 체계적인 제설작업을 실시하고자『‘20/‘21 반포한강공원 제설대책』을 보고 함.

Ⅰ		제설대책 개요

제설기간 : 2020.11.15. ~ 2021. 3.15. (4개월)

❍ 겨울철 기후 전망 (기상청)

- 작년보다 더 추운 겨울이 될 가능성이 있으며 12월 초중순 경부터 겨울 바람이 불 것으로 예상되며 12월 중순 이후 본격적인 바람과 함께 추위가 시작되고 강수량은 평년보다 적을것으로 예상됨.

현    황 <붙임1 참고>

❍ 제설대상 범위 : 반포한강공원

- 고압송전철탑 ~ 한강철교 진․ 출입로 등 18개소, 구간 7.2㎞, 면적 563,015㎡

시설	계	자전거도로	산책(보행)로	진출․입로	경사로	진입계단	엘리베이터
규모	18개소(16.71㎞)	2(6.51㎞)	1(7.92㎞)	2(1.53㎞)	7(0.62㎞)	4(0.13㎞)	2

❍ 제설 투입인력 : 31명

- 행정직원4, 청원경찰12, 환경·녹지공무직10, 단속요원2, 공익요원 3.

기본방향

❍ 공원내 친환경제설제 전면사용(과거 사용하던 제설소금 사용배제)

❍ 신속한 복구 및 시민불편 최소화를 원칙으로 작업순위 선정

❍ 응달, 상습 결빙구간 등에는 통행자제 등 안내표지로 안전사고 방지

❍ 위탁시설 주변은 수탁자 자체 제설작업 시행체계 확립

❍ 대설주의보(5cm 이상) 강설시 연간단가 업체 인력․장비 투입 작업시행

※ 강설 상황에 따라 유동적인 투입

최근 강설현황(5년간)

년 도 별	‘15/‘16	‘16/‘17	‘17/‘18	‘18/‘19	‘19/‘20
년강설량 (㎝)	15.4	15.8	15.8	17.1	10.2
일 최대강설량 (㎝)	6.5	6.5	6.5	8.8	5.5
강설일수 (일)	10	9	9	7	4
비상근무 (회)	10	9	11	4	5

Ⅱ		제설대책 체계 및 업무

한강사업본부 당직실 ☎ 3780-0777(행 777, 778) FAX 3780-0779 시설관리과 ☎ 3780-0644, 646(행 644,647) FAX 3780-0744
안내센터 ․ 반 포 ☎ 3780-0541(행541~3)

본부(시설부) 업무

❍ 제설대책 본부 운영 및 상황유지

❍ 제설작업 총괄 및 상황유지, 기상보고

❍ 제설작업 확인점검 및 제설자재 지원

안내센터 업무

❍ 제설대책 세부계획수립 및 운영

❍ 관할 공원내 제설작업 실시 및 착수·완료보고

Ⅲ		세 부 내 용

제설작업 세부기준

❍ 사전 조치 사항

- 제설 취약지점에 제설함(제설제 및 모래주머니) 비치

- 직원 비상연락망 정비 및 책임구역 지정

- 제설작업 구간별 우선 순위 부여

- 제설장비 및 자재 점검

❍ 제설작업 순서 : 공원이용시민의 불편 최소화를 원칙으로 작업순위 선정

- 1순위 : 차량 진·출입 경사로

- 2순위 : 자전거도로, 산책로, 나들목, E/V 등 진입로 주변

- 3순위 : 주차장, 매점 주변 등

❍ 단계별 상황에 따른 작업방법 및 근무기준

- 1단계 : 적설량 1~5cm 내외 (쓸어내기 + 밀어내기 + 제설제․모래 뿌리기 등)

- 2단계 : 적설량 5cm 이상 (장비 + 쓸어내기 + 밀어내기 + 제설제․모래 뿌리기 등)

- 3단계 : 적설량 10cm 이상 (장비+밀어내기 + 제설제·모래 뿌리기 등)

구 분	기상상황	근무기준	비 고
평 시	-일상예보 -강설확률 30%미만 또는 기온2℃ 이상	24시간 상황유지 (본부 당직자)	문자전송
1단계	-강설예보 -적설량 1~5㎝내외 예보시	본부 제설대책반 : 2명 안내센터 : 2명	문자전송
2단계	-대설주의보 -적설량 5㎝이상 예보시	본부 제설대책반 (A조(1,3조), B조(2,4조)) 순차적근무 안내센터 : 직원 1/2	문자전송
3단계	-대설경보 -적설량 10㎝이상 예보시		필요시 전직원 투입

❍ 제설 작업 실시

- 주간 강설시 : 상황에 따라 제설작업 시행

- 야간 강설시 : 익일 07:00부터 제설작업 시행하여 오전중 제설작업 종료

- 공원내 매점 및 주차장 관리요원 적극 활용

		폭설시 외부지원(시설관리과)
▻ 장비 : 각 공원별 스키로더 1대(총 11대 / 필요시 추가투입) ▻ 인력 : 각 공원별 10명 ▻ 지원업체 : 하천시설 유지관리 및 개선공사(연간단가) 시공사

작업추진 방향 - 환경을 우선 고려한 친환경적 제설작업 시행

❍ 친환경제설제 사용(한강공원내 염화칼슘․제설소금 사용 배제)

❍ 인력 및 경운기에 의한 쓸어내기 및 밀어내기 원칙 (친환경적 작업 우선)

❍ 계단부 및 경사로 등 취약구간 제설제 적정량 살포

❍ 초지 및 광장부 등 이용이 적은 구간은 제설제 사용 가능한 억제

위탁시설구역 제설작업 (위탁시설 담당부서별 관리)

❍ 시민활동지원과 : 자전거공원, 자전거대여점 주변 등

❍ 운 영 총 괄 과 : 매점, 카페, 교량전망쉼터, E/V 주변 등

❍ 수 상 안 전 과 : 수상이용시설, 진입부 계단, 경사로 등

❍ 공 원 여 가 과 : 주차장, 테니스장, 캠핑장, 론볼장, 국궁장 주변 등

행정사항

❍ 제설작업 확인증(임차장비 사용확인서) 확인 철저(1부 보관)

❍ 제설작업 착수 및 완료시 보고(시설관리과)

※ 제설자재(친환경 제설제, 살포기 등)에 대하여 본부 시설관리과에 요청중 및 필요시 수시로 요청하여 제설자재 확보.

붙임 : 1. 반포한강공원 제설대상 구간 1부.

2. 제설자재 및 제설함 비치 현황 1부.

3. 인력현황 및 단계별 근무자명단 1부.

4. 제설대책 상황보고(착수) 1부.

5. 제설대책 상황보고(완료) 1부. 끝.