투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	한국환경수도연구원
(경유)
제 목	시험의뢰(농축기동 흡착탑 활성탄 성분)

우리 중랑물재생센터 “농축기동 흡착탑 활성탄” 납품 시료에 대하여 아래와 같이 규격과 성분을 시험의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 시험항목

품 명	규 격	시 료	비 고
KSM 1802-2003 활성탄 시험방법	○ 건조감량(%) 5이하 ○ 충진밀도(g/ml) 0.48 ~ 0.55 ○ 경도(%) 95이상 ○ ph 9~11 ○ 요오드가 기준 950mg/g이상	1개	-

나. 시험의뢰기관 : 한국환경수도연구원

붙임:   1. 시료채취 현장 사진 1부.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
★주무관	도형철		운영과장	11/11 최영효
협조자
시행	운영과-7639	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장 3길 64-0(용답동) 중랑물재생센터 본관 3층 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2569	/전송	02-2211-2599	/	uall@seoul.go.kr	/	부분공개(6)