문서번호	현장민원과-13485
결재일자	2020. 11. 10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장	강동수도사업소장
최철우		김인웅	11/10 안병희
협 조
	주무관			권재순
	주무관			신태권

겨울철 수도계량기 동파예방 추진계획

2020. 11.

강동수도사업소

현장민원과

겨울철 수도계량기 동파예방 추진계획

겨울철 수도계량기 동파예방을 위해 복도식 아파트 · 연립 ‧다세대 ·

공사현장 등 동파 취약세대를 대상으로 적극적 동파예방 활동으로 시민생활 불편 최소화 및 안정적인 아리수 공급

□ 추진개요

❍ 대상 : 복도식 아파트, 공사현장, 동파 취약 다세대 빌라 등

❍ 기간 : ’20.11.15. ~ ’21.03.15. (4개월간)

❍ 주요내용 : 동파방지 보온덮개 배부등 다양한 동파 예방활동

❍ 전담인력 : 12명(현장민원과 4, 서울시설공단 8)

□ 세부 추진계획

❍ 동파취약 복도식 아파트 보온덮개 배부 확인 및 동파예방 안내

- 점검기간 : 2020.11.16.(월) ~ 11.20(금)

- 주요내용 : 겨울철 수도계량기함 보온재 점검, 보온조치 요령설명

및 동파예방 보온덮개 배부 확인 등

- 대상 : 고덕동 대우아파트 등 70개소 복도식 아파트

❍ 동파예방 안내문, 포스터 인쇄 ‧ 배부

- 수   량 : 안내문 15만부, 포스터 1천부

- 배부방법 : 동파예방 안내문(시설공단 검침원 활용 배부),

포스터(복도식아파트 점검시 배부) 등

- 소요예산 : 약 2,950천원(일반운영비, 사무관리비)

❍ 자치구 소식지 및 지역방송을 활용한 동파예방 홍보

- 주요내용 : 한파시 동파예방 방법 및 동파예방 자막송출 요청

- 대상 : 강동구청, 송파구청, 딜라이브 등 지역방송

❍ 공사현장 보온상태 점검을 통한 동파예방 안내

- 점검기간 : 2020.11.30.(월) ~ 12.04.(금)

- 점검내용 : 계량기 보온상태 점검 및 관리소흘 동파시 과태료 부과 등 안내

- 점검대상 : 관내 공사현장(송파구, 강동구 협조 공사현장 파악)

❍ 겨울철 물 사용없는 공원등 수도계량기 배수작업 추진

- 작업기간 : 2020.11.30.(월) ~ 12.04.(금)

- 작업내용 : 인입관 밸브 차단 후 수도계량기 내부 수돗물 배출

- 기대효과 : 수도계량기 동파차단

❍ 복도식 아파트 배부된 동파예방 보온덮개 부착여부 점검

- 점검기간 : 2020.12.07.(월) ~ 12.11.(금)

- 점검내용 : 동파예방 보온덮개 설치 여부 및 보온상태 점검

- 점검대상 : 동파예방 보온덮개 배부 아파트(70개소)

❍  동파취약 다세대 및 빌라 보온상태 점검을 통한 보완 조치

- 점검기간 : 2020.12.14.(월)부터 수시점검

- 점검내용

‣ 계량기 보온상태 점검결과 취약세대에 대해서는 보온 비닐

설치등 보완조치

‣ 맨홀형 수도계량기를 사용하는 보온 미비세대에 대해서는

맨홀형 PE보온재 설치 추진(공사부서 통보)

- 대 상 : 관내 동파취약(출입문 개방 등) 다세대 및 빌라 등

❍ 계량기 동파 발생시 계량기 교체 신속 처리

- 동파예보 단계별 근무체계 운영

예보단계	1단계 관심	2단계 주의	3단계 경계	4단계 심각
판단기준	-0℃미만 ～ -10℃이상		-10～-15℃이상	-15℃미만
근무체계	사업소 자체 상황 유지 (야간은 당직근무로 대체)		급수대책 상황실 24시간 운영 (2교대 9～18시, 18～익일 9시)

※ 경계, 심각단계 상황실 근무자는 일자별 근무명단 별도 편성

- 동파 다량발생 시, 시설공단 처리가 지연될경우 지원인력 투입

서울시설공단 <계량기교체원>		수도사업소 < 현장민원과 >		관련업체
□영하 10℃ 미만 동파 다량 발생시 야간근무 실시 □휴일 2명 교체조 편성		□동파 다량발생으로 시설공단 민원처리 지연시에는사업소장 명령에 의거 직원 지원체계 구축‧운영		□누수복구, 급수공사, 시설물공사 등 사업소 연간단가 업체 활용

‣ 시설공단 계량기 교체원 주간 집중근무로 교체효율 제고(09~18시)

【 시설공단 교체원 근무체계 】

평 일		휴 일
○ 주간위주 근무 - 기온 무관 09~18시 (단, 한파로 교체해야 할 동파계량기가 증가할 경우 주 52시간 내에서 야간근무 실시)		○ 주간위주 근무(사업소별 2명 근무) - 기온 무관 09~18시 (단, 한파로 교체해야 할 동파계량기가 증가할 경우 주 52시간 내에서 야간근무 실시)
○ 동파계량기 교체를 우선하고, 교체해야 할 동파계량기가 없을 경우 만기계량기 교체		○ 동파계량기 위주 교체

‣ 관련업체 지원 인력 및 교체공구(장비) 등 사전 확보

‣ 지원 인력을 대상으로 계량기 교체 현장교육 사전 실시

- 동파 다량 발생으로 사업소 자체 대응이 어려울 경우, 본부에 적기 지원인력 요청을 통한 시민불편 최소화 도모

□ 기대효과

❍ 동파취약 아파트, 공사현장, 다세대 빌라 등 집중점검을

통한 사전 보완조치로 수도 계량기 동파발생 예방

❍ 수도계량기 동파로 인한 시민불편을 최소화 하여 상수도

행정에 대한 신뢰도 확보

붙임  1. 동파예방 안내문 1부.

2. 공사현장 관리소흘 동파 관련 과태료 및 변상대금 부과 안내 1부.  끝.