문서번호	기반시설과-4437
결재일자	2020. 11. 13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
김일문		代정창수	11/13 전영주
협 조

2020년 하반기 진출입시설 정기안전점검 결과보고

2020.  11.

시설부 기반시설과

2020년 하반기 진출입시설

정기안전점검 결과보고

2020년 하반기 진출입시설물에 하반기 정기 안전점검을 실시 하고 그 결과 및 조치계획을 보고드림

Ⅰ		추 진 근 거

□『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』제11조 및 동법 시행령 제8조

○ 제1,2종 시설물의 안전과 기능을 유지하기 위한 정기적인 안전점검 실시

□『서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례』제12조

○ 법정 외 시설물에 대한 2종 시설물에 준하는 점검 실시

□ 20년 상반기 진출입시설물 정기안전점검 시행 계획(기반시설과-1782호, ‘20.5.27)

Ⅱ		점 검 개 요

□ 점검기간 : ‘20. 10.22. ~ 11.6.

□ 상반기 정기안전점검 대상 시설 81개소

구 분	계	보행육교	교상계단	교상 경사로	E/V	지하 차도	비고
계	81	14	28	12	26	1
2종 시설	1					1
법정 외	79	14	28	12	26

※ 대상시설 80개소 중  성산대교북단계단2개소 공사중으로 점검대상제외)

□ 점검방법 : 시설물별 담당자 2인 1개조 점검실시

- 강남측 : 정창수, 이균휴, - 강북측 : 양정훈, 김일문

□ 주요 점검사항

○ 시설물의 안전상태 외관점검(볼트풀림,강재기둥부식등 외관 상태 점검

○ 기초구조물의 안전상태(균열,파손,탈락 등)

○ 기타 부재별 결함·손상등 육안확인 및 시민이용 불편사항

Ⅲ		점 검 결 과

□ 점검결과

○ 전반적으로 시설물의 주 구조물은 육안점검 실시한바 양호한 것으로 판단되며, 점검시설물중 이촌2동보행육교는 계단부 강재부식부분이  있으나 ‘21년 전면정비 예정임

○ 금번 점검실시한바 현대자동서비스앞 보행육교등 9개시설물의 일부

손상 및 보수 필요 사항이 발견됨

□ 시설별 세부 지적내용

연번	시설물명	지적사항	조치방법
1	현대자동차앞 보행육교	기존난간절단부분 마감불량	보수필요
2	청암보도육교	강재부식 및 도장박리발생	‘21년 보수필요
3	이촌2동보행육교	강재부식발생	‘21년 전면 정비공사예정
4	난지 거울분수앞 보행육교	데크파손 및 미끄럼방지시설 파손등	‘21년 보수필요
5	잠실나루역연결 보행육교	데크탈색 오일스텐 도장필요	‘21년 보수필요
6	동작대교남단 하류계단	계단챌면강재부분 부식발생	긴급을 요하는 사항은 아니나 미관상 조치필요
7	동작북단상류 교상계단	전반적인 도장노후(탈색)	도장필요
8	한강대교북단 상류측계단	보행로 바닥 목재 일부탈락	긴급보수완료
9	잠실대교남단 교상계단	연결철판노후 부식	교체필요

Ⅳ		조 치 계 획

□ 보수가능한 경미한 파손등 지적사항은 진·출입시설 유지보수 (연간단가)에 작업지시 하여 조치

□ 금년 조치 어려운 사항은 ‘21년 보수예정물량으로 관리

□ 법정시설물은 FMS 입력관리하고, 법정외 시설물은 점검결과에 대해 별도 보수이력 관리코자 함.

붙임  1. 시설물 점검표.

2. 보수이력(양식) 1부. 끝.