문서번호	배수과-10685
결재일자	2020. 11. 16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	배수과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
최호림	김원수	신용철		11/16 구아미
협 조
	주무관		김창옥

『상수도 관망세척 기술경진대회』 종합 평가회의 개최

2020. 11.

상수도사업본부

[급 수 부]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	■	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『상수도 관망세척 기술경진대회』

종합 평가회의 개최

관망세척 기술경진대회를 개최하고 업체별 세척작업 동영상·세척 전후 CCTV 영상 및 평가결과를 공유하는 종합 평가회의를 개최하고자 함.

Ⅰ		종합 평가회의 개요

□ 일    시 : 2020. 11. 17.(화) 09:30~11:30

□ 장    소 : 본부 4층 회의실

□ 참석대상 : 14명

○ 내부(5명) : 부본부장, 급수부장, 배수과장, 담당 주무관 등

- 평가위원장 : 급수부장

○ 평가위원(7명) :******************************************************** ****************************************************

○ 용역사(2명) : *****************

□ 회의 내용

○ 기술경진대회 경과 보고(배수과장)

○ 업체별 평가 결과·세척작업 동영상·세척 전후 CCTV 영상 공유

- 업체별 평가위원(3인)의 평가의견 토론 및 종합 평가

○ 공법별 현장적용·시범사업 추진 가능여부 논의 및 의견제시

○ 경진대회 결과 활용 방안 논의

Ⅱ		경진대회 개요

□ 목 적

○ 상수도 관망관리 기술분야 중 세척분야의 기술경진대회를 개최하여 민간의 우수공법 발굴‧검증으로 기술의 상용화 등 현장 적용성 검토

□ 참가업체 : ******* 등 6개 업체

○ 경진대회 참가업체

- 총 6개 업체 참가

구분	회사명	기 술 명	대 표 공 정
1	*****	PCF(Premium Camera Flushing) 공법			로봇세척 후 나선형 스크류에 의한 퇴적물 세척
2	*****	PIC(Pipe Internal Cleaning) 공법			고압펌프를 이용하여 PE Brush, PE Pad를 이용 세척
3	*******	SFT(Smart Flushing Technology) 공법			추진노즐과 청소 노즐을 이용하여 고압수로 관세척
4	****	고압질소기체를 이용한 상수도관 세척 시스템 공법			고압질소 기체를 관로에 투입하여 마찰력으로 관세척
5	**** **	충격파 버블링 압축공기 세척공법			세척수와 회전 압축공기로 마찰력을 이용한 관세척
6	****	C.T.(Cleaning Technology System) 특허공법			고압수와 장비앞쪽의 브러쉬를 이용 세척

□ 대회기간 : ’20. 10. 29.(목)~’20. 10. 30.(금) 2일간 시행

Ⅲ		현장 세척시행 결과

○ 참가 업체 및 기술 현황

연번	사업소	위 치	작업 시간대	관로제원				시행업체
				관종	구경	연장	부설년도
1	강서	강서구 가양동115-11~1498	주간	DCIP	600	530	1986	****
		***********************************
2	서부	마포구 아현동267-3~738	야간	DCIP	500	640	1985	****
		세척연장 120m 세척완료
3	북부	노원구 중계동512(중계무지개A)	주간	DCIP	400	260	1988	** ****
		세척 연장 260m 세척완료
4	남부	관악구 신림동409-165~408-2	야간	DCIP	400	540	1985	*****
		세척연장 250m 세척완료
5	동부	중랑구 중화동 288-27~291-1	주간	DCIP	400	255	1986	***
		세척 연장 200m 세척완료
6	강서	구로구 고척동 186-11~양천구 신정동 204-7	주간	DCIP	400	380	1987	***
		***************************************

- 세척 전·후 CCTV 촬영

업체명	세척 전	세척 후
*******	*	세척중단으로 세척 후 CCTV촬영 미시행
*****	*	*

업체명	세척 전	세척 후
*********	*	*
******	*	*
****	*	*

- 소음·진동 평균 측정값

업체명	세척일시	측정시간	소음[dB(A)]		진동[dB(V)]
			주간 (65이하)	야간 (50이하)	주간 (65이하)	야간 (60이하)
****	’20.10.30.(금) 13:00∼19:00	주간 14:09∼14:24	75.7		40.9
****	’20.10.29.(목) 22:00∼익일06:00	야간 22:37∼00:53	72.8		37.2
** ****	’20.10.29.(목) 15:00∼21:00	주간 15:00∼16:40	78.6		48.9
*****	’20.10.29.(목) 22:00∼익일06:00	야간 23:20∼00:15	74.0		35.9
***	’20.10.30.(금) 13:00∼19:00	주간 12:58∼15:28	76.8		42.8

주) 소음은 주/야간 모두 간선도로변에서 세척이 이루어져 차량통행 및 참관자 등에 의한 주변 소음에 영향을 받음.

○ 현장평가 시행

- 구간별 평가위원 3인 구성하여 현장에서 직접 세척시행 평가

일시			세척공법	세척장소	평가위원
10.29. (목)	주간1	15:00~21:00	******	노원구 중계동512(중계무지개A)	*************
	야간1	22:00~06:00	****	마포구 아현동267-3~738	*************
	야간2	22:00~06:00	***	관악구 신림동409-165~408-2	*************
10.30. (금)	주간1	13:00~18:00	***	중랑구 중화동 288-27~291-1	*************
	주간2	13:00~18:00	****	강서구 가양동115-11~1498	*************

Ⅳ		향후 계획

○ 참가업체 간담회 개최(예정) : ’20. 11. 19.(목)

- 종합 평가 결과 공유

- 향후 세척기술 발전 방안 의견 수렴

붙임 : 1. 관세척 기술경진대회 종합평가 회의자료 1부.

2. 기술경진대회 평가결과(위원 및 공법별 평가표) 1부.  끝.