코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통신호지주 개선사항 알림(신호지주 재료 추가)

1. *********************************

2. ****************************************************************************************

3. 아울러 개선사항(신호지주 재료 추가)은 “서울특별시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)”⇒ “게시판” ⇒ “매뉴얼” ⇒“서울특별시 교통신호지주 표준도면”에 게시하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 교통신호지주 개선사항

- 서울특별시 교통신호지주 제작 설치 적용기준

당 초	개 선
◯ 지주(부착대 포함) 재료 - KS D3566 일반구조용 탄소강관	◯ 지주(부착대 포함) 재료 - KS D3566 일반구조용 탄소강관 - KS D3030 용융 아연 마그네슘 알루미늄 합금 도금 강판 및 강대 ※ KS D3030 사용시 KS D3566(SGT275) 대신 KS D3030(SGMH335Y) 사용 KS D3566(SGT355) 대신 KS D3030(SGMH400Y) 사용
◯ 용융아연도금 위 분체 및 액상형 도료 도포	◯ 용융아연도금 위 분체 및 액상형 도료 도포 - 단 KS D3030사용시 용융아연도금 공정을 생략할 수 있으며, 절단부, 용접부 내·외부, 합금도금이 손상된 곳은 전용 보수도료로 40um 이상 도포할 것

끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시 동부도로사업소장(기전과장),서울특별시 서부도로사업소장(기전과장),서울특별시 남부도로사업소장(기전과장),서울특별시 북부도로사업소장(기전과장),서울특별시 성동도로사업소장(기전과장),서울특별시 강서도로사업소장(기전과장)
주무관	박태진		신호시설팀장	임종수		교통운영과장	11/17 강진동
협조자
시행	교통운영과-17836	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문별관 (서소문동)	/
전화	02-2133-2483	/전송	02-2133-1053	/		/	부분공개(5)