문서번호	교량안전과-16986
결재일자	2020. 11. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
김인철		강천수	전결 11/17 하현석
협 조
	주무관			박상홍
	주무관			송영배

『2018 성수대교 보수(시설물유지관리)공사 외 1건』 최종 하자검사 결과보고

2020. 11.

안전총괄실

(교량안전과)

『2018 성수대교 보수(시설물유지관리)공사 외1건』

최종 하자검사 결과보고

2018년 준공한 『2018 성수대교 보수(시설물유지관리)공사』 및 『교량점검시설 정비공사』하자 책임 만료일이 도래함에 따라 최종 하자검사를 실시하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		관 련 근 거

□『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』시행령 제70조 및 같은 법 시행규칙 제69조

□『지방자치단체 입찰 및 계약집행기준』 제13장 공사계약일반조건 제10절3

□ 준공시설물 하자관리 개선방안 보고(행정2부시장 방침 제188호)

► 주요시설물(시설물안전법 1,2종 시설물) 등의 하자검사 실시 강화

<최종하자검사시 외부전문가 참여 합동점검 실시(도급액 10억원이상)>

※ 금회 하자 대상공사는 도급액 10억 미만으로 외부전문가 합동점검 미실시

Ⅱ		대상공사 및 최종 하자검사 개요

□ 대상공사

구분	성수대교 보수(시설물유지관리)공사	교량점검시설 정비공사	비고
공사기간	′18.5.24.~11.19.	′18.5.28.~11.23.
도급액(천원)	264,040	652,314
도급자	금보건설 대표 이인희	㈜스템즈건설 대표 김태균
공사개요	교면포장27.5a, 콘크리트보수654㎡	출입계단 57개소, 출입사다리 28개소
하자담보기간	′18.11.19.~′20.11.18.	′18.11.23.~′20.11.22.

□ 최종 하자검사 개요

○ 검사일시 : ′20. 11. 16.(성수대교), 11.17.(교량점검시설 정비공사)

○ 대상교량 : 성수대교, 교량점검시설 설치교량 등

○ 참석대상 : 공사 담당 외 1인, 시공사 관계자

○ 점검방법 : 참석대상 합동점검 시행, 체크리스트에 의거

- 육안점검에 의한 하자발생 유·무 및 원인분석

○ 점검결과 : 하자사항 발견 못함

Ⅲ		조 치 계 획

□ 하자 미발견에 따른 하자종결 처리

□ 하자검사 관리부 작성

붙임  1. 하자검사 조서 각1부.

2. 최종하자검사 관리부 각1부.  끝.