문서번호	난지안내센터-2596
결재일자	2020. 11. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
★주무관		센터장
장준성		11/19 홍정원
협 조

＇20/＇21 난지안내센터 제설대책(안)

＇19/＇20 난지안내센터 제설대책(안)

‘20/’21제설대책 기간동안 강설에 대비하여 난지안내센터 제설구간(자전거도로, 산책로 등)에 신속하고 체계적인 제설작업을 실시하고자 제설대책을 수립 시행코자 함

□ 추진기간 : 2020.11.15 ~ 2020. 3.15 (4개월)

□ 일 반 현 황

❍ 관 리 구 역

- 구  간 : 홍제천교 ~ 난지교(4㎞)

- 면  적 : 776,870㎡

❍ 제설대상 범위

시설구분	진출․입로	경사로	진입계단	보행육교	엘리베이터	도로(자전거,차량)
규모	5개소	7개소	1개소	2개소	3개소	3.5㎞

❍ 인원 및 제설장비

- 인 원 현 황

구분	계	직원	공공안전관	환경공무직	녹지공무직
현원	29	4	13	10	2

- 제설장비 현황

구 분	제설 함	경운기	장착용 삽날	회전솔 제설기	소형 살포기	철각삽	빗자루	넉가래	모래주머니 (포/개소)	친환경제설제 (포/30kg)	넉가래
장비		3	1	1	1
자재	20					40	30	50	0/11	50	50

□ 기 본 방 향

❍ 한강공원내 친환경 제설제 전면사용

❍ 응달, 상습결빙구간 등은 시설과 보수요청(부득이한 경우 안내표지부착)

❍ 위탁시설 주변은 수탁자 자체 제설작업 시행 체계확립

❍ 대설주의보(5cm 이상)강설시 연간단가업체 인력, 장비 투입 작업시행

❍ 신속한 복구 및 시민불편 최소화를 원칙으로 작업순위 선정

- 기동성 확보를 위한 작업지점 분산배치

- 강설 예보시 결빙 예상구간 제설대책 사전대비

❍ 취약지점 집중 제설

- 차량 진출․입로

- 보행 진입계단 및 경사로

- 공원 진입로 및 통행로

- 기타 결빙 구간 등

□ 단계별 기상상황 및 근무기준 등

구 분	기상상황	근무기준	비 고
평 시	-일상예보 -강설확률 30%미만 또는 기온2℃ 이상	24시간 상황유지 (당직자)	문자전송
1단계	-강설예보 -적설량 1~5㎝내외 예보시	직원 6명	“
2단계	-대설주의보 -적설량 5㎝이상 10㎝ 미만 예보시	직원 13명 이상	“
3단계	-대설경보 -적설량 10㎝이상 예보시	전 직원	“

□ 제설 작업 실시 계획

❍ 사전 조치 사항

- 제설 취약지점 모래주머니 및 제설제 비치

- 직원 비상연락망 정비

- 제설작업 구간별 우선 순위 부여

❍ 제설 대상 구간

연번	구 분	위 치	규 모	수량 (개소)
1	자전거도로 및 산책로	홍제천~향동천	∙폭 4m, 연장 3.5km	1
2	차량 진출입로	야구장앞,안내센터앞, 월드컵대교 밑	∙폭 4m, 연장 361m	5
3	육 교	하늘공원, 평화의다리	∙폭 22m, 연장 220m	2
4	계 단	월드컵대교 램프	∙폭 4m, 연장 100m	1
5	경 사 로	캠핑장외 6개소	∙폭 4m, 연장 500m	7
6	한강교량 E/V	가양대교 북단,생태수변학습센터, 야생탐사센터		3

※ 우선순위 제설구간

① 환경공무직 : 평화의다리, 월드컵대교 계단 제설작업

② 녹지공무직 : 장착용 삽날이용 자전거도로 제설

③ 공공안전관 : 하늘다리 제설작업

❍ 제설 작업 실시

- 주간 강설시 : 상황에 따라 제설작업 시행

- 야간 강설시 : 익일 07:00부터 제설작업 시행

※ 익일 오전중으로 제설작업 종료

❍ 제설구간 책임자 지정

연번	제 설 구 간	책 임 자	제설 범위
1	홍제천 하류 ~ 사무실 앞	장준성	(차로, 진출입로, 진입 계단, 산책로 등)
2	홍제천 ~ 향동천	홍정원	(자전거도로, 산책로 전반)
3	사무실 앞 ~ 수변생태학습센터	강태현	(나들목, 진출입로, 진입계단 등)
4	수변생태학습센터 ~ 향동천	정남숙	(자전거도로, 진입계단 등)

❍ 취약지점 제설자재(모래주머니 등) 비치

연번	구 분	위 치	연장(m)	폭(m)	비 고
1	경사로	홍제천 하류	20	4	제설함 1개소 설치 (모래주머니 13포,제설제 4포)
2	다리	평화의공원 연결브릿지	80	4	〃
3	진입로	거울분수 앞 진․출입로	60	4	〃
4	진입로	센터 앞 진입로	30	4	〃
5	진입로	자전거 공원 진입로	40	4	〃
6	다리	하늘다리	100	10	〃
7	진입로	야구장 앞 진출로	30	4	〃
8	진입로	야구장 앞 진입로	30	4	〃
9	경사로	캠핑장 앞 진출로	30	4	〃
10	경사로	난지나들목	50	6	〃
11	계 단	월드컵대교 연결램프 교상계단	18	1	〃

❍ 적설량에 따른 작업 계획

- 제설작업 순서 : 공원이용시민의 불편 최소화를 원칙으로 작업순위 선정

- 1순위 : 차량 진·출입 경사로

- 2순위 : 자전거도로, 산책로, 나들목, E/V, 보행육교 등 진입로 주변

- 3순위 : 주차장, 매점 주변 등

❍ 단계별 상황에 따른 작업방법 및 근무기준

- 1단계 : 적설량 1~5cm 내외 (쓸어내기 + 밀어내기 + 제설제․모래 뿌리기 등)

- 2단계 : 적설량 5cm 이상 (장비 + 쓸어내기 + 밀어내기 + 제설제․모래 뿌리기 등)

- 3단계 : 적설량 10cm 이상 (장비+밀어내기 + 제설제·모래 뿌리기 등)

❍ 공원 환경을 우선으로 하는 친환경적 제설제 사용작업 시행

- 인력 및 경운기에 의한 쓸어내기 및 밀어내기 원칙

- 계단부 및 경사로 모래살포 우선(자전거도로 제외)

- 자전거도로 응달, 상습 결빙구간 제설제 또는 액상 제설재 살포

- 초지 및 광장부 등 이용량이 적은 구간 불필요한 제설재 사용 억제

- 친환경 제설제 시범 사용후 모니터링 실시

□  예 산 집 행

❍ 임차 장비 : (2회 기준)

❍ 제설자재 구입 : (사무관리비, 시설비)

- 제설대책 운영시 자제구입비, 급량비, 제설작업시 소요비용 등을 사무관리비 및 시설비 사용(본부 시설과에서 일괄 구입 및 배정)

□ 행 정 사 항

❍ 폭설시 임차장비 및 용역인력 지원요청 <적설량에 따라 유동적 투입>

- 장    비 : 스키로더 1대 지원요청

- 인    력 : 공원별 10명 지원요청

- 동원업체 :‘하천시설물 유지관리 및 개선공사 (연간단가)’ 시공사

❍ 제설작업 확인증(임차장비 사용확인서) 발급 철저(1부 자체 보관)

❍ 제설작업 착수 및 완료 제설대책 상황 보고철저 - 시설과

❍ 제설대책 근무자 초과수당 지급

- 제설대책 기간중 단계발령시 근무자는 최장 85시간까지 초과근무를 인정

(단계 해제 후에도 제설작업 완료시까지 근무시간을 인정함)

❍ 관련부서 위탁시설구역 제설작업 실시 (위탁시설 담당부서 관리)

- 시민활동지원과 : 자전거공원, 자전거대여점 주변 등

-  운 영 총 괄 과 : 매점, 카페, 교량전망쉼터, E/V 주변 등

-  수 상 안 전 과 : 수상이용시설, 진입부 계단, 경사로 등

-  공 원 기 획 과 : 주차장, 테니스장, 캠핑장, 론볼장, 국궁장 주변 등

붙  임  1. 제설대책 단계별 근무자 명단 1부.

2. 제설대책 상황 보고(착수) 1부.

3. 제설대책 상황 보고(완료) 1부. 끝.