수해방지대책 일일상황보고

(11월19일 14:00)

문서번호	시설보수과-6266
보존기간	년
결재일자	2020. 11. 19.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
조호영		김준섭	11/19 변봉섭
협조

2020. 11. 19(목) 14:00기준
구 분	기 상 상 황
날 씨	⋅어제 : 비 ⋅오늘 : 비
강수확률(%)	⋅30%	예상강우량	-
기상특보 현 황	⋅2020.11.19. 06:20 : 호우주의보 발령(서남권) → 서울시 전체(08:30)
강우량(mm)	누계강우량	전일 강우량	금일 강우량
1,407.5mm	12.2mm	84mm
단계발령 현 황	1단계	발령사항	08:30 : 1단계 비상근무 11:30 : 1단계 해제 및 평시전환
근무현황	계	상황실	지하차도	조종원	공무직	기타 (일상유지)
5	3	2	-	-	-
지하차도 배수현황 (7개소)	구 분	소계	대방	영등포 (무인)	여의교	사평	동작 (무인)	염곡	선암
가동횟수(회)	70	19	9	3	6	19	7	7
가동시간(분)	427	64	50	81	58	49	96	29
토출량(톤)	2,406	320	250	445	290	235	576	290
※ 양재, 잠수교남단, 신길, 호암로지하차도는 자연배수
민원처리 현 황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구분	침수 수위	통제 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	저수위 (El.m)	유입량 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)
한강대교	10.5	8.5	1.76	25.04	585	585
잠수교	6.2 (차량)	5.5 (보행자)	4.09
특기사항 (재해,기타)	· 양재지하차도 : 배수로 막힘(08:10 염곡지하차도 근무자 조치완료) · 동작지하차도 : 배수로 낙엽 협착(08:40 기동보수반 작업지시)