코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	******************************************************
(경유)
제목	민원회신(가로구역별 최고높이 관련)

안녕하십니까. 귀하께서 응답소를 통해 20201118900840, 20201118900890, 20201118900916 번호로 접수하신 「중구 가로구역별 건축물 높이」 지침 사항을 검토하고 다음과 같이 답변드립니다.

- 「중구 가로구역별 건축물 높이」지침에서는 보행자 및 자동차의 통행이 원활하도록 대지의 일부분을 “공용의 공지”로 지정하여 운영하고 있으며,

- “공용의 공지”가 지정된 대지에서는 지정된 폭 이상으로 “공용의 공지”를 확보하여야 하며, 이를 확보하지 아니할 경우에는 높이를 삭감하고 기준완화높이는 제공하지 아니하도록 되어 있습니다.

- 아울러“공용의 공지”를 확보할 경우, 확보한 공지 면적에 대하여는 “별첨1. 높이완화기준”의 “2.기준높이완화 / 다.대지규모 및 조경면적에 따른 기준높이 완화 / 1)대지규모”에서 건축한계선 확보를 통한 기준완화높이를 적용할 수 있을 것으로 사료됩니다.

- 다만, 기준완화높이 적용에 대하여 보다 구체적 사항은 관련 서류를 갖추어 관할 허가권자인 중구청에 문의하시기 바랍니다.

상기 내용에 대하여 궁금하신 사항이 있으시면 서울시 건축기획과(2133-7112)로 문의하여 주시기 바라며, 귀하의 가정에 행복이 가득하시길 바랍니다.

							서 울 특 별 시 장
주무관							주미			건축관리팀장					최홍규					건축기획과장					11/19 박순규
협조자
시행			건축기획과-21728									(						)		접수											(						)
우	04514					서울특별시 중구 서소문로 124 14층 (서소문동)															/
전화		02-2133-7112						/전송			02-2133-0750					/													/	부분공개(6)