코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사 감리완공 결과보고서 검토 결과보고 (신정동 163-36)

1. 민원접수 3478,3479,3480,3481호(2020.11.20.)와 관련입니다.

2. 위와 관련, 소방공사 감리결과보고서 검토결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 건축 물의 개요 **********
위 치	서울 **************	건축주	********
건물구조 및 허가 협의 내용	철근크리트구조, 철근콘크리트 지붕, 지하1층/지상8층, 1개동 대지면적 3,530.90㎡, 건축면적 1,229.10㎡, 연면적 7,918.85㎡
공사종별 및 용도	신축 / 공동주택	허가동의일		2018.7.28.
나. 소방시설 설계자
상 호	㈜청우이엔지	대표자	서 윤 선
업 종	전문소방시설설계업	등록번호	제2016-02-00140호
위 치	서울시 서초구 신반포로 308	전화번호	02-547-9155
다. 소방시설 공사업자
상 호	샘코건설㈜	대표자	신 장 우
	㈜동영건설		정연국 외 1인
	삼영소방공사		김 진 호
업 종	전문소방시설공사업	등록번호	제2016-02-00140호
	전문소방시설공사업		경기부천제2009-11호
	전문소방시설공사업		경기의정부제1993-14호
책임시공자	**********	발급번호	**************
	**********		**************
	**********		**************
위 치	서울시 성동구 아차산로 17	전화번호	02-3775-7427
	경기도 부천시 석천로92번길 39		032-326-2070
	경기도 의정부시 경의로55번길 16		031-875-1586

라. 소방공사 감리업자
상 호	㈜한국방재리더스	대표자	장 우 열
업 종	전문소방공사감리업	등록번호	제2015-03-00010호
책임감리원	************]	발급번호	*************
위 치	경기도 과천시 뒷골2로 6	전화번호	02-3679-3119
마. 설치 소방시설
소 화 설 비	소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비
경 보 설 비	자동화재탐지설비 및 시각경보기, 가스누설경보기 비상방송설비
피 난 설 비	유도등, 피난구(완강기), 비상조명등
소화활동설비	연결송수관설비
소화용수설비	상수도소화용수설비

나. 검토자 의견

1) 위 제출서류 검토 결과 소방공사 감리결과보고서가 소방시설 공사업법 시         행규칙 제 19조(감리결과의 통보 등) 규정에 적합하게 적성되었고,

2) 상기 건축물에 설치한 소방시설이 제 법령에 적합하게 설치되어 소방시설         공사업법 제14조(완공검사)제3항의 규정에 의하여 소방시설 완공검사증명         서를 교부함이 가하다고 사료됩니다.

붙임  소방시설완공검사증명서 1부.  끝.

담당자	박성철		예방팀장	강광억		예방과장	전결 11/20 강경철
협조자
시행	예방과-15181	(		)	접수		(		)
우	07355	서울특별시 영등포구 영등포로84길 41 신길119안전센터 (신길동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-841-0119	/전송	02-834-0119	/	201205109@seoul.go.kr	/	부분공개(6)
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축