현장실정보고서 제출에 따른 검토 보고

문서번호	결재	주무관	시설운영팀장	시설관리과장
시설관리과-20986		장원석	김용만	11/24 김홍준

누수복구 중 노후 배수관(흑PE D80mm)이 확인됨에 따라 현장실정 보고서가 제출되어 현장조사 후 조치계획을 보고 드림.

□ 공 사 명 : 2020년 서부 관내 긴급 누수복구 공사(장기계속단가계약)

□ 지시번호 : 누수신고 NO.581(2020.11.17.)

□ 보고위치 : **************

□ 문서번호 : 대콘2011-94(2020.11.17.)

□ 실정보고내용

○ 현    황 : 2020.11.12. 은평구 증산동 *********** 앞(누수신고 NO.581)누수복구 굴착 확인결과 (D=80mm. 흑PE) 배수관으로 부설되어 있음

⇒ 클램프 설치

○ 문 제 점 : 은평구 증산동 161-15호앞의 부설된 배수관은 누수 발생시 단수 및 굴착으로 인한 민원등이 예상됨

○ 감독대행자 의견 : 배수구간 관로상의 문제점등을 판단하여 배관정비에 참고

위 치 도

□ 조치계획

○ 확인결과 증산동 161-15번지 일대는 증산5구역(사업승인인가단계)으로 재개발이 진행되고 있음

○ 향후 관리처분인가 및 착공 시 폐쇄조치 예정

붙  임 : 현장실정보고서 1부.  끝.

부분공개(6)