	양천소방서
수신자	강서수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 의뢰(공소 220011호, 220066호, 320001호, 320060호)

1. 맑은 물 공급에 힘쓰시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서에서 관리하고 있는 소방용수시설에 대하여 다음과 같이 보수를 요청하오니 빠른 시일내에 보수가 완료될 수 있도록 조치하여 주시고, 그 결과를 알려주시며,

3. 아울러 보수공사 시 담당 직원의 입회하에 적정 설치될 수 있도록 사전통보하여 주시기 바랍니다. (재난관리과 ☏02-6981-8643)

○ 대상 : 소화전 4개소

연번	식별	용수번호	주 소	고 장 내 용	사용가 · 부
1	지하식	220011	양천구 신정동 729 (양천구 신정로 213 ) 금옥여자고등학교 앞	제수변 스핀들에서 누수	사용가
2	지하식	220066	양천구 신정동 769-9(양천구 신정로11길 54)	지하식 소화전 뚜껑 개폐 불가(뚜껑 틀이 변형됨)	사용불
3	지하식	320001	양천구 신월동 549-5(신월로12길 6)	출수 불가	사용불
4	지하식	320060	양천구 신월동 1014-10(양천구 남부순환로 602)	제수변 누수	사용가

붙임  1. 고장소방용수시설 보수요청(4개소) 1부.

2. 2020년 11월 고장 소방용수시설 보수 요청 목록(양천소방서) 1부.

3. 2020년 11월 고장 소방용수시설 사진 및 위치도(양천소방서)  끝.

	양천소방서장
담당자	이우득		대응총괄팀장	박광철		재난관리과장	11/25 김정수
협조자
시행	재난관리과-6660	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 2층 재난관리과	/
전화	02-6981-8643	/전송	02-2652-2286	/	deuck81@seoul.go.kr	/	부분공개(5)