문서번호	동남권사업과-10904
결재일자	2020. 11. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공공사업팀장	동남권사업과장
안현우		소영수	11/24 김성기
협조
	주무관		전성민

- 잠실운동장 주경기장 리모델링 사업 - 지하안전영향평가용역 착수보고회 결과 보고

2020. 11

지역발전본부

(동남권사업과)

「잠실운동장 주경기장 리모델링 사업」

지하안전영향평가용역 착수보고회 결과 보고

□ 회의개요

○ 일시/장소 :′20.11.20.(금) 13:30 ~ 14:10, 서소문2청사 6층 회의실

○ 회의안건 : 주경기장 리모델링 사업 지하안전영향평가용역 착수보고

○ 참 석 자

- 서울시 : 동남권사업과장, 공공사업팀장 및 민자개발팀장

- 용역사 : (지하안평) ******(사업책임기술자) 및 ******

(건축설계) 나우동인 및 삼우건축 분야별 담당자

□ 주요 회의내용

○ 탄천동로 지하도로사업과 동시굴착의 경우의 지안평 검토계획 설명 요청 (공공사업팀장)

- 학생체육관 및 탄천동로의 각 사업의 단계별 가시설 계획 및 굴착 계획을 확보하여 검토 예정 ********

○ 용역 추진과정 중 지하수위 검토가 가장 중요하다고 판단됨 (공공사업팀장)

- ① 지하 굴착시기에 대한 공사기간과 계절적인 특성을 감안한 지하수위

② 서울시 강우강도에 따른 평균 지하수위 상승을 감안한 침투해석방법

중 최대값을 지하수위로 산정하나, 본 사업은 하천 홍수위까지 감안하여 면밀한 지하수위 산정이 필요할 것으로 검토됨 ********

○ 동시 굴착 시, 최적의 차수공법에 대한 질문 (공공사업팀장)

- 기 수행된 지반조사 보고서를 고려, 통상적인 차수공법에 일부 급결제 등을 적용하여 차수효과 확보 가능으로 판단됨 ********

○ 주경기장 리모델링 사업의 전체 설계일정이 여유롭지 않기 때문에, 사업 일정을 감안한 용역 일정관리의 유지 및 협조가 중요할 것임 (동남권사업과장)

○ 또한 탄천․한강에 따른 위치적 특성 및 SID의 주변 동시사업에 따른 공사적 여건을 감안한 조사 및 검토과정이 필요할 것임 (동남권사업과장)

○ 하천 만수위 등을 감안한 보수적인 지하수위 산정이 중요하나, 그에 따른 과도한 가시설 및 공사비 등이 수반될 수 있으므로 협의를 통한 최적안 산정 필요 (건축설계)

□ 향후일정

○′20.11월∼′21.1월	주변 현황파악 및 기초자료 조사

○′21.1월 ∼ 3월	가시설 자료 등 토목분야 설계자료 검토

붙임 : 착수보고 발표자료 1부.  끝.