문서번호	시설과-8857
결재일자	2020. 11. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	관리부장	서울대공원장
송준섭	代이춘한	오성문	11/26 박종수
협 조
	주무관		代손영민
	주무관		손영민

생명에 대한 감동과 보전의 중심 ’서울대공원 2030 비전 실행

토목시설물 하반기 정기안전점검 결과 보고

2020. 11.

서울대공원

시설과

토목시설물 하반기 정기 안전점검 결과 보고

서울대공원 토목시설물 하반기 정기 안전점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림.

1		관련근거

□ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법(시설물 안전법) 제11조

□ 하반기 토목시설물 정기안전점검 추진계획 보고[시설과-7437호(2020.10.7.)]

2		점검개요

□ 점검기간 : 2020. 10. 7. ~ 11. 24. (49일간)

□ 점검대상 : 서울대공원 토목시설물 55개소

○ 토목시설물

시설물 종별	교량	암거	지하구	제방(저수지)	옹벽
총 계	19	4	1	4	27
2종	-	-	-	-	1
3종	15	-	-	1	-
법정외	4	4	1	3	26

□ 점검방법

○ 시설물별 안전점검 체크리스트에 의한 항목 점검

○ 항목 점검 후 안전등급 평가

안전등급	A등급	B등급	C등급	D등급	E등급
종합점수 범위	100~90점미만	75점이상 ~90점미만	60점이상 ~75점미만	50점이상 ~60점미만	50점 미만

□ 점 검 자 : 업무담당자 3명 (한상길, 손영민, 송준섭)

○ 정기안전점검 교육 이수 : 한상길(2019년), 손영민(2018년)

○ 정밀안전진단 교육 이수 : 송준섭(2017년)

3		점검결과

□ 교량 점검결과

○ 점검대상 : 해오름다리 등 19개소 (3종 15개소, 법정외 4개소)

○ 지적사항 : 중대결함은 발견하지 못하였으나, 교면포장 균열 및 재료분리 및 상부 체수 발생 등 62건 적출

○ 안전등급 : ****************************

- 안전등급 세부내역

연번	교 량 명	종 별	종합점수	안전등급	비 고
1	해오름다리	3종	****	*****
2	서울랜드다리	3종	****
3	장미다리	3종	****
4	미리내다리	3종	****
5	산새다리	3종	****
6	들소다리	3종	****
7	무지개다리	3종	****
8	원앙다리	3종	****
9	기린다리	3종	****
10	올빼미다리	3종	****
11	앵무다리	3종	****
12	나들목다리	3종	****
13	만남의다리	3종	****		**********
14	희망의다리	3종	****
15	추억의다리	법정외	****
16	낭만의다리	법정외	****
17	리모콘보트다리	법정외	****
18	환희의다리	법정외	****
19	반도지다리	3종	****	*****

※ 만남의다리 2019년 정밀안전점검용역 결과 “****에서 금번 정기점검 결과 *****으로 안전등급 상향

□ 지하구 점검결과

○ 점검대상 : 지하구 1개소 (법정외 시설물)

○ 지적사항 : 부대시설(환기, 배수 등) 점검결과 특이사항 발견하지 못하였으며, 주요시설 점검 결과 내부 벽체 균열 및 백태, 벽체 철근 노출 등 4건 적출

○ 안전등급 : *******************

□ 암거 점검결과

○ 점검대상 : 해양관 암거 등 4개소 (법정외 시설물)

○ 지적사항

- 중대결함은 발견하지 못함

- 기타 결함으로 신축이음부 누수, 균열, 백태 등 18건 적출

○ 안전등급 : **********

- 안전등급 세부내역

연번	암 거 명	종 별	종합점수	안전등급	비 고
1	해양관암거	법정외	****	*****
2	큰물새장암거	법정외	****
3	반도지 상·하암거	법정외	****
4	저수지 암거	법정외	****

□ 제방 점검결과

○ 점검대상 : 조절저수지 등 4개소 (3종 1개소, 법정외 3개소)

○ 지적사항

- 중대결함은 발견하지 못함

-	조절저수지 댐마루 사면 나무 식생, 여수로 및 도수로 균열 및 백태, 여수로 주변 식생에 따른 퇴적물, 목재난간 파손 등 17건 적출

○ 안전등급 : ***************************

- 안전등급 세부내역

연번	암 거 명	종 별	종합점수	안전등급	비 고
1	조절저수지	3종	****	*****
2	금붕어광장	법정외	****	*****
3	원지동	법정외	****
4	반도지	법정외	****

□ 옹벽 점검결과

○ 점검대상 : 종합안내소 1~3구간 등 27개소 (2종 1개소, 법정외 26개소)

○ 지적사항

- 중대결함은 발견하지 못함

- 기타 결함으로 신축이음부 누수, 균열, 백태 등 49건 적출

○ 안전등급 : ********************************

4		점검결과 조치시항

□ 경미한 지적사항

○ 즉시 조치가 가능한 배수로, 집수구 청소 및 배수덮개판 설치 등 10건 점검 즉시 정비 완료

○ 비탈면·급경사지 배수, 교량상부 녹지 조성, 난간 안전시설 등 55건 지속적 주의 관찰

□ 예산이 수반되는 지적사항

○ 향후 정비가 필요한 85건에 대하여 2021년 상반기 3종시설물 정밀안전점검 시행 후 정비방안을 수립하여 연간단가 정비공사에서 정비 시행

□ 종합보고서 작성 및 시스템 입력

○ 제3종시설물 안전등급 평가 매뉴얼에 따라 정기안전점검 보고서 작성

○ FMS(시설물정보시스템) 점검결과 입력

5		향후계획

□ 2020. 12. 정밀안전점검용역 타당성 심사

□ 2021. 01. 토목시설물 유지관리계획 수립

□ 2021. 02. 3종시설물 정밀안전점검 시행

붙임  1. 토목시설물 위치도 1부.

2. 교량 19개소 점검표 1부.

3. 지하구 점검표 1부.

4. 암거 4개소 점검표 1부.

5. 제방 4개소 점검표 1부.

6. 옹벽 27개소 점검표 1부.    끝.