문서번호	한양도성도감-12029
결재일자	2020. 11. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		도성관리팀장	한양도성도감과장
최광호		이원재	11/27 안중호
협조

『한양도성 통합관제망의 안정적 운영』을 위한 예비용 물품 구매 계획

2020. 11

문화본부

한양도성도감

『한양도성 통합관제망의 안정적 운영』을 위한

예비용 물품 확보 계획

한양도성 통합관제망 운영 시 나타난 문제점 해결을 위한 예비용 물품 확보를 통해 통합관제망의 안정적인 운영을 기하고자 함

□ 통합관제망 현황

○ 규    모

- 관제센터 : 종로구 율곡로 283 서울디자인재단 6층 1개소

- 현장설비 : 한양도성 약7km 구간, CCTV 224대

○ 관제장비 : CCTV 224대, 모니터 18개, 각종 서버 29대(관제, GIS 등) 등

○ 현장설비(CCTV) 구축 현황

- CCTV 설치 대수 : 224대(낙산 77, 남산 53, 인왕 13, 백악 28, 문루 등 53)

- 연도별 구축 현황 : ‘16년 125대, ’17년 63대, ‘18년 10대, ‘19년 8대,

‘20년 10월 18대

□ 운영상 문제점 및 개선방안

○ 낙뢰 등으로 장애 발생 시 복구 시간 장기간 소요

· 낙뢰 시 고장이 잦은 산업용 스위치 평균 수리기간 1주, 카메라는 2주 이상 소요.

☞ 개선방안 : 산업용 스위치 및 카메라를 예비로 보유하여 장애 시 바로 교체하여

복구하고, 고장난 장비는 수리 후 예비용으로 보관

회전형 카메라 2대, 고정형 카메라 1대, 산업용 스위치 1대,

비상벨 1대, 방송단말 1대 구입

○ 24시간 운영으로 인한 관제용 모니터 화질 저화 및 고장 발생

· 관제용 모니터는 24시간 운영이라는 가혹조건으로 화질저화 및 고장 발생된

모니터 다수 발생

☞ 개선방안 : 관제용 모니터 7대 구매하여 화질저화 모니터와 고장 모니터 교체

□ 세부추진 계획

○ 예비용 물품 구매 : ‘20.12월

- 사업내용 : 카메라 3대, 산업용 스위치 1대, 비상벨 1대, 방송단말 1대,

PC 2대, 모니터 7대 구매

- 사 업 비 : 14,990천원

- 추진방법 : 소액수의계약

- 예산확보 : 문화재 방재시설 유지관리, 공공운영비

□ 추진일정 계획

○ ‘20.12월 : 예비용 물품 구매

붙임  산출기초 조사서(카메라등 8종) 1부.  끝.