문서번호	토목부-23098
결재일자	2020. 11. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	토목설계과장	토목부장		시설국장
김종혁	代박희정	김용제		11/27 김홍길
협 조

특정기술 선정심사위원회 개최 결과보고

[서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 실시설계외 2건]

2020. 11.

도시기반시설본부

토목부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

특정기술 선정심사위원회 개최결과 보고

[서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 실시설계외 2건]

“서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 실시설계”, “노들로 구조개선 기본 및 실시설계” 와 “강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사”의 특정기술 선정을 위한 특정기술 선정심사위원회 개최 결과 보고임

1	관련근거

❍ 서울특별시 건설공사 특정기술 선정 및 적용방법 개선 계획 (기술심사담당관-11933, ’19.6.26.)

❍ 서울특별시 특정기술 선정심사위원회 구성 및 운영에 관한 조례 (서울특별시조례 제7183호, ’19. 5. 16., 제정)

❍ 서울특별시 특정기술 선정심사위원회 구성 및 운영에 관한 조례 시행규칙 (서울특별시규칙 제4307호, ’19. 10. 10., 제정)

❍ 대모지하차도 개포전력구 이설공사 특정기술 심의요청 (동기강 2020-339호, ’20.11.11.)

❍ 특정기술 심의 상정의뢰 요청 (제일(발)-2020-3774호, ’20.11.12.)

❍ 특정기술 선정심사 요청 건 (동기공 2020-5627(2020.11.13.)

❍ 특정기술 선정심사 개최 계획보고 (토목부-22377(2020.11.18.))

2	사업개요

사업명	서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 실시설계	노들로 구조개선 기본 및 실시설계	강남순환도시고속도로 (8공구) 건설공사
위치	영등포구 양평동~금천구 독산동	영등포구 양화동(양화교)~동작구 본동(한강대교 남단)	서울시 강남구 개포동(개포 3,4단지 일대)
설계 (공사)기간	’19.7.16. ~ ’21.04.30.	’19.4. ~ ’20.11.	’20.11. ~ ’21.05.
사업내용	일반도로화, 친환경공산(119만㎡) 조성	연장 8.5㎞(왕복4~8차로, 폭 17.5~40.5m), 교차로 신설 등	한전전력구 신설(L=249m. 2.1×2.1) 및 기존 전력구 철거
총사업(공사)비	859억원	121.4억원	65억원
특정기술 대상 및 금액	구조물 절단******, 보도육교******* 방음벽******	저소음포장 (3dB이상 : *****) (7dB이상 : ****)	PC 전력구 *******

3	특정기술 선정 심사위원회 개최

❍ 건    명 : 서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 실시설계외 2건

❍ 일    시 : 2020.11.24.(화) 14:00 ~ 17:30

❍ 장    소 : 도시기반시설본부 대회의실 (11층)

❍ 참 석 자 : 8명 (위원장 포함)

- 위 원 장 : 시설국장(代 토목부장) (코로나19로 인한 재택근무)

- 간    사 : 토목설계과장

- 평가위원 : 6명

• 외부위원(4명) : **************************************************************************

• 내부위원(2명) : **************************

- 입 회 자 : 시민감사옴부즈만위원회 박준양 시민참여옴부즈만

※ 가격견적 및 서류평가는 2020.11.20.(금)에 실시하여 최대 5개 업체 심사 참여

4	특정기술 선정심사위원회 결과 보고

❍ 심사결과

1) 저소음포장 [노들로 구조개선 기본 및 실시설계]

특정기술명	평 가 항 목					가산점		합계	순위
	기술점수 (50점)				가격점수 (50점)	신기술 (+2점)	재무 건전성 (0~2점)
	소음저감효과 (30점)	시공성 및 안정성 (10점)	유지관리성 (10점)	기술점수 소계 (50점)
복합형저소음배수성아스팔트콘크리트 (시티오브테크)	***	**	**	***	**	*	*	***	*
NANO_PAVE(저소음 포장) (대로건설)	*****
RSBS저소음배수성포장 (포이닉스)	***	***	**	***	**	*	*	***	*
리커버아스팔트(the조용한) (한수나텍)	****	***	***	***	**	*	*	***	*

2) 구조물 절단 [서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 실시설계]

특정기술명	평 가 항 목					가산점		합계	순위
	기술점수 (50점)				가격점수 (50점)	신기술 (+2점)	재무 건전성 (0~2점)
	시공성 (30점)	품질관리성 (10점)	환경성 (10점)	기술점수 소계 (50점)
다이아몬드 와이어쏘를 이용한 냉각수단이 필요없는 콘크리트 구조물의 건식 절단공법(E.D.C.S) (인영건설)	***	**	**	***	**	*	*	***	*
구조물 건식 절단장치 (케이디건설)	***	**	**	***	**	*	*	***	*
친환경 와이어쏘 절단장치 및 이를 이용한 절단방법 (나우건설산업)	***	**	**	***	**	*	*	***	*
가림막,슬러지 처리시설을 포함하는 교량의 상부구조물 철거구조 및 이를 이용한 교량의 상부 구조물 철거방법 (해마건설)	***	**	**	***	**	*	*	***	*
통합형 무선제어를 이용한 구조물 올인 절단시스템 (올인산업)	***	**	**	***	**	*	*	***	*

3) 보도육교 [서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 실시설계]

특정기술명	평 가 항 목					가산점		합계	순위
	기술점수 (50점)				가격점수 (50점)	신기술 (+2점)	재무 건전성 (0~2점)
	구조안정성 (30점)	시공성 (10점)	유지관리성 (10점)	기술점수 소계 (50점)
압축부가 보강된 강관거더 및 그제작방법 (하이드로코리아)	***	**	**	***	**	*	*	***	*
TCB 강관합성거더 (대영스틸산업)	***	**	**	***	**	*	*	***	*
모멘트 감소와 처짐방지 구조를 구비한 강관파일(SY-O형강관거더) (성연건설엔지니어링)	***	**	**	***	**	*	*	***	*
변단면 원형강관거더(TaperedCircularSteelTube) (효명이씨에스)	***	**	**	***	**	*	*	***	*
비균일 강관거더 제작 방법(MP강관거더) (MP건설)	***	**	**	***	**	*	*	***	*

4) 방음벽 [서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 실시설계]

특정기술명	평 가 항 목					가산점		합계	순위
	기술점수 (50점)				가격점수 (50점)	신기술 (+2점)	재무 건전성 (0~2점)
	유지관리성 (30점)	시공성 (10점)	기능성 (10점)	기술점수 소계 (50점)
전면탈부착 유지보수 방음벽 (도아기업)	***	**	**	***	**	*	*	***	*
양면 분리형 방음판 조립체 (대산산업)	***	**	**	***	**	*	*	***	*
분리형 투명 방음패널 (에이치씨테크)	***	**	**	***	**	*	*	***	*
유지보수가 가능한 투명 방음판 (에코리아)	***	**	**	***	**	*	*	***	*
분리형 유지보수 투명 방음판 (주용산업)	***	**	**	***	**	*	*	***	*

5) 한전PC전력구 [강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사]

특정기술명	평 가 항 목					가산점		합계	순위
	기술점수 (50점)				가격점수 (50점)	신기술 (+2점)	재무 건전성 (0~2점)
	유지관리성 (30점)	시공성 (10점)	기능성 (10점)	기술점수 소계 (50점)
인터록킹 소켓형 콘크리트암거,폴리머 혼합 시멘트 페이스트 조성물 및 이를 이용한 프리캐스트 제품의 접합방법 (지구코퍼레이션)	***	**	**	***	**	*	*	***	*
주름형 폐합지수관 조립식전력구 공동구 차집관거 (케이씨산업)	***	**	**	***	**	*	*	***	*
수밀성이 강화된 토목구조용 전력구 (태영피씨엠)	***	**	**	***	**	*	*	***	*
회전기능을 갖는 전면, 좌굴방지용 박스 구조체 (모든피씨산업)	***	**	**	***	**	*	*	***	*

붙임 : 1. 참석자 명단 1부.

2. 심사위원 심사의결서 1부.

3. 심사위원 검토의견서 1부.

4. 심사 평가표 1부.

5. 청렴서약서 1부.

6. 가격견적 및 심사서류 접수, 심사위원 연락순서 추첨 1부.

7. 외부위원 수당 지급조서 1부.

9. 특정기술 선정심사 사진 1부.

9. 회의록(녹음) 1부.(용량 관계로 별도 보관) 끝.