문서번호	기전과-12159
결재일자	2020. 12. 1.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
이명철		代손가람	12/01 代이경선
협조

도로터널 조명 조도·휘도 측정 결과보고

2020. 12.

동부도로사업소

(기전과)

도로터널 조명 조도·휘도 측정 결과보고

도로터널 조명의 조도·휘도 측정을 실시하고, 측정 결과를 보고드림.

□ 관련법규

◯ 조명의 측정 및 기록[도로안전시설 설치 및 관리지침(조명시설)- 국토부예규]

- 도로터널 연1~2회 조명 측정 및 기록대장 작성

□ 측정개요

◯ 기    간 : 2020. 10. 21. ~ 11. 30.

◯ 대    상 : 위례터널 등 터널·지하차도 12개소

◯ 측정방법

- 조도측정 : 구간별 평균 조도(오점법) 측정

- 휘도측정 : 구간별 휘도 측정

◯ 측 정 자 : 기전과 이명철, 김헌경, 손가람, 이희수 등 11명

□ 측정결과

◯ 터널 3개소                         (단위 : 조도 Lx  휘도 cd/㎡)

시설명	방 향	구분	구 간				비 고
			경계부	이행부	기본부	출구부
위례터널	양재 방향	휘도	****	***	***	***	설계조도 충족
		조도	******	****	****	****
	산성 방향	휘도	****	***	***	***
		조도	******	****	****	****
매봉터널	개포동 방향	휘도	****	***	*	***	설계조도 충족
		조도	******	****	*	****
	역삼동 방향	휘도	****	***	*	***
		조도	******	****	*	****
일원터널	일원본동 방향	휘도	****	***	*	***	설계조도 충족
		조도	******	****	*	****
	개포동 방향	휘도	****	***	*	***
		조도	******	****	*	****

◯ 지하차도 9개소

시설명	방 향	구분	구 간				비 고
			경계부	이행부	기본부	출구부
위례중앙 지하차도	수서방향	휘도	***	***	***	***	설계조도 충족
		조도	******	****	***	****
	위례방향	휘도	***	***	***	***
		조도	******	****	***	****
대치 지하차도	외굴	휘도	****	***	*	***	설계조도 충족
		조도	******	****	*	******
석촌 지하차도	석촌고분역방향	휘도	***	***	*	***	설계조도 충족
		조도	******	****	*	****
	석촌역방향	휘도	***	***	*	***
		조도	******	****	*	****
송파 지하차도	잠실방향	휘도	***	***	***	*	설계조도 충족
		조도	******	******	******	*
	성남방향	휘도	****	***	***	*
		조도	******	******	******	*
가락 지하차도	송파2동방향	휘도	*	*	***	*	설계조도 충족
		조도	*	*	****	*
	일원1동방향	휘도	*	*	***	*
		조도	*	*	****	*
신원 지하차도	화물터미널방향	휘도	***	***	**	***	설계조도 충족
		조도	******	****	****	****
	헌릉로방향	휘도	***	***	**	***
		조도	******	****	****	****
청계 지하차도	화물터미널방향	휘도	***	***	*	*	설계조도 충족
		조도	******	****	*	*
	헌릉로방향	휘도	***	***	*	*
		조도	******	****	*	*
내곡 지하차도	화물터미널방향	휘도	***	***	***	***	설계조도 충족
		조도	******	****	****	****
	헌릉로방향	휘도	***	***	***	***
		조도	******	****	****	****
위례지하 보차도	외굴	휘도	*	*	***	*	설계조도 충족
		조도	*	*	****	*

붙임 : 1. 터널 지하차도 조도, 휘도 측정 현황 1부.

2. 도로터널 조도휘도 기록대장 각1부.

3. 측정 사진 1부.  끝.