문서번호	물순환연구과-4935
결재일자	2020. 12. 1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	물순환연구과장	수도연구부장		서울물연구원장
박석주	이태일	代홍숭희		12/01 엄연숙
협 조

하수관로 유량측정용 유량계 구매설치 계획

2020. 12.

수도연구부

(물순환연구과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

하수관로 유량측정용 유량계 구매설치 계획

청천시와 우천시 하수관로 유량을 동시 측정이 가능한 유량계를 구매하여 설치하고자함.

□ 구매개요

○ 목  적 : 하수관로(개수로) 유량 정밀 측정

○ 규  격

- 유속 범위 : 최소 0.1m/sec 이하

- 수위 범위 : 최소 3m 이상

- 방수 등급 : IP(International Protection)-68

숫자	제 1 숫자	제 2 숫자
	방진 보호정도	방수 보호정도
0	없음	없음
1	손의 접근으로부터 보호	수직으로 떨어지는 물방울로부터의 보호
2	손가락의 접근으로부터의 보호	수직에서 15° 범위에서 떨어지는 물방울로부터의 보호
3	공구의 선단 등으로부터의 보호	수직에서 60° 범위에서 떨어지는 물방울로부터의 보호
4	WIRE 등으로부터의 보호	전방향으로 비산되는 물로부터의 보호
5	분진으로부터의 보호	전방향으로 쏟아지는 물로부터의 보호
6	완전한 방진구조	파도 등의 강력하게 쏟아지는 물로부터의 보호
7	-	일정한 조건으로 물에 잠겨서 사용 가능
8	-	거의 완전한 방수구조

□ 구매방법

○ 소요예산 : 금 8,250,000원(부가가치세 포함)

○ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치,시설비및부대비(시설비)

○ 계약방법 : 전자 수의 시담(수의계약)

○ 관련근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약법률 시행령 제25조 제1항 제5호

나. 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약법률 시행령 제25조 제1항 제4호

바. 해당 물품을 제조·공급한 자가 직접 그 물품을 설치·조립(시험가동을 포함한다) 또는 정비하는 경우

○ 수의계약 사유 : 추정가격이 2,000만원 이하의 소액

□ 향후계획

○ 유량계별 측정결과 비교

붙임 : 1. 견적서 1부

2. 레이더 유량계 비교표 1부.  끝.