문서번호	수상안전과-5361
결재일자	2020. 12. 2.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		수상안전과장	운영부장
강우연		윤재한	12/02 송영민
협조
	수상기획과장		박경락

11월(겨울철) 수상시설물 안전점검 결과 보고

2020. 11.

한강사업본부

(수상안전과)

11월(겨울철) 수상시설물 안전점검 결과 보고

2020년 11월(겨울철) 수상시설물 및 유람선 등 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 점검개요

○ 점검기간: ’20. 11. 16.~11. 30.

○ 점검대상: 수상시설물(민간) 26개, 유람선 5척 등

- 수상시설물: 유선장(19), 도선장(1), 협회단체(5), 세빛섬(1), 여의도임시선착장(1)

- 유 람 선: 5척(이랜드크루즈)

○ 점 검 자: 수상안전과 및 수상기획과

○ 점검방법: 안전점검표에 의한 항목별 현장점검(표본점검)

○ 점검사항: 수상시설물 안전관리 실태 전반

구 분	주 요 점 검 항 목
	선 착 장	선 박
먼허신고	○ 안전도 검사 여부 ○ 유도선장 내 게시사항 등	○ 면허신고 사항 준수 여부 ○ 선박 안전검사
안전관리	○ 구명부환 배치 및 활용가능성 ○ 구명장비 노후, 파손 등 ○ 소화기 유효기간 초과 여부 ○ 자기점화등, 조명시설 비치여부 ○ 계선계류 설비 등 ○ 주변 가연성 물질 방치 여부 ○ 전기시설 안전검사증 확인 등	○ 운항규칙 준수 ○ 안전사항 상영 및 방송 ○ 기록관리(입출항 기록 등) ○ 구명조끼, 구명부환, 구명줄, 소화기 등의 비치 상태 확인 ○ 구명조끼 승선정원의 120% (성인용100%, 소아용20%)

※ 코로나19 확산방지 행정지도(사회적거리두기 2단계 시행, 마스크 착용 등)

※ 겨울철 화재예방 관리철저 당부

□ 점검결과

○ 지적사항: 16건 (개선명령5, 현지시정11)

구 분	건 수	주 요 지 적 사 항	조 치 사 항
합 계	16
유·도선	6	- 폰툰계류장 이동결박조치(추락위험) - 소화전 경보등 미점등 - 구명조끼 보관함 앞 장애물 제거 - 노후 소화기 교체	개선명령(1) 현지시정(5)
수상레저	1	- 계류장 내 연료통 방치(정리필요)	현지시정(1)
공사용 선박	9	- 해기사 면허증 갱신 - 무인기관실 자동확산소화기 안전핀 제거 - 파손 구명부환 교체 - 비상손전등 미점등 조치	개선명령(4) 현지시정(5)

※ 주요지적사항

폰툰계류장 이동결박조치(추락위험)	무인기관실 자동확산소화기 안전핀 제거

○ 조치방법

- 업체별 지적사항 개선명령 공문 시행

- 12월 안전점검 시 개선여부 확인 (미이행시 행정처분 의뢰)

붙임  11월 점검결과내역 및 세부지적사항 각 1부