12월 8일 작업일지 및 12월 9일 작업계획

문서번호	시설보수과-6706
결재일자	2020. 12. 9.

결재	주무관	시설보수과장
	조호영	12/09 김준섭

작 업 일 지

2020년 12월 8일 화요일(맑음)

위치 (시설물명)	작 업 내 용	비고
반포천2복개	이수고가 하부 교통섬 주변 잡초 제거	(단위 m)
노들북고가	배수구 정비
여의상류ic 샛강2교	중앙화단 주변 정비
국사봉터널	배수구 정비
시흥천2복개	시흥대교 방향 2차로 소파 0.2*0.2(0.01)
철산교	불법현수막 제거
도림천4복개	대림역 방향 도림천로 391 앞 1차로 균열, 소파 0.5*0.6(0.01)

❏투입인원현황

구 분	시 설 관 리 원		사용자재‧소파보수(규모)				비고
	반 장	반 원	시선유도봉	상온 아스콘	개소	면적㎡
금 일	1	3		1	2	0.34
누 계	220	642	199	1,256	1,229	1,702.04

※ 상온아스콘 잔량  34EA

※ 시선유도봉 잔량  42EA

❏투입장비현황

구분	투 입 장 비
	타이탄 (싸인보드겸용)	스타 렉스	덤프 (8톤)	휘니샤	굴삭기	다목적 세척기	견인 트럭	로울러	보수 트럭	평삭기	스키드로더
금일	1
누계	221

*순찰노선: 수출의다리고가 → 철산교 → 기아대교 → 시흥천1복개 → 시흥천2복개 → 도림천3복개 → 봉림교 → 승리교 → 도림천2복개 → 신림1교 → 신림2교 → 동방1교 → 관악도림교

작 업 계 획 서

2020년 12월 9일 수요일(맑음)

위치 (시설물명)	작 업 내 용	비고
	- 난곡터널, 산복터널, 호암1터널, 호암2터널, 호암길지하차도, 도림천1복개, 봉천천복개, 상도터널, 국사봉터널, 대방천복개 순찰 및 순찰사항 조치 민원사항 조치

❏투입인원현황

구 분	시 설 관 리 원		사용자재‧소파보수(규모)				비고
	반 장	반 원	시선유도봉	상온 아스콘	개소	면적㎡
금 일	1	3
누 계	221	645	199	1,256	1,229	1,702.04

※ 상온아스콘 잔량  34EA

※ 시선유도봉 잔량  42EA

❏투입장비현황

구분	투 입 장 비
	타이탄 (싸인보드겸용)	스타 렉스	덤프 (8톤)	휘니샤	굴삭기	다목적 세척기	견인 트럭	로울러	보수 트럭	평삭기	스키드로더
금일	1
누계	222

*순찰노선: 난곡터널→산복터널→호암1터널→호암2터널→호암길지하차도→도림천1복개→봉천천복개→상도터널→국사봉터널→대방천복개

실무관 안전수칙 십계명 교육 : 강민수 외 3명

작업사진(12월 8일)

국사봉터널 배수로 정비 전	정비 후

노들북고가 배수구 정비 전	정비 후

도림천4복개 포트홀 정비 전	정비 중

끝.