문서번호	교량안전과-18679
결재일자	2020. 12. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
김인철		강천수	전결 12/14 代박동욱
협 조
	주무관			박상홍
	주무관			송영배
	주무관			정성민

『2018 한강교량일상유지보수공사-1공구 외 1건』 최종 하자검사 계획

2020. 12.

안전총괄실

(교량안전과)

『2018 한강교량일상유지보수공사-1공구 외1건』

최종 하자검사 계획

2018년 준공한 『2018 한강교량일상유지보수공사-1공구』 및 『2018 한강교량일상유지보수공사-2공구』하자 책임 만료일이 도래함에 따라 최종 하자검사 계획을 수립·시행하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

□『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』시행령 제70조 및 같은 법 시행규칙 제69조

□『지방자치단체 입찰 및 계약집행기준』 제13장 공사계약일반조건 제10절3

□ 준공시설물 하자관리 개선방안 보고(행정2부시장 방침 제188호)

► 주요시설물(시설물안전법 1,2종 시설물) 등의 하자검사 실시 강화

<최종하자검사시 외부전문가 참여 합동점검 실시(도급액 10억원이상)>

※ 금회 하자 대상공사는 작업지시 건별 10억 미만으로 외부전문가 합동점검 미실시

Ⅱ		대상공사 및 최종 하자검사 개요

□ 공사개요

구분	한강교량일상유지보수공사-1공구	한강교량일상유지보수공사-2공구	비고
공사기간	′18. 1. 3.~12.20.	′18. 1. 5.~12.24.
도급액(천원)	2,889,350	3,045,617
도급자	성진알엔씨(주) 대표 정영애	동보진흥건설(주) 대표 김광웅
공사개요	교면포장 및 방수 35.9a, 상판보수 180㎡	신축이음교체 61m, 표면보수 384㎡
하자담보기간	′18.12.20.~′20.12.19.(포장 등) ′18.12.20.~′21.12.19.(방수)	′18.12.24.~′20.12.23.(포장 등) ※ 방수공사 없음

□ 대상공사

구분	주요 공사 내용	공사금액(천원)	비고
광진교	조류방지시설 529㎡ 및 부대공	55,405	1공구
성수대교	상판보수 8㎡ 및 방음판 교체2개소 등	23,250	1공구
한강대교	신축이음 누수차단장치 506m, 보도부 차수조인트 설치 1,051m 등	458,192	2공구
서강대교	신축이음 보수 13m, 보도부 균열보수 560m 등	96,567	2공구

□ 최종 하자검사 개요

************************************

○ 대상교량 : 2018 한강교량일상유지보수공사 시행 교량 4개소

(광진교, 성수대교, 한강대교, 서강대교)

○ 참석대상 : 공사 담당 외 1인, 시공사 관계자

○ 점검방법 : 참석대상 합동점검 시행, 체크리스트에 의거

- 육안점검에 의한 하자발생 유·무 및 원인분석

○ 점검결과

- 하자발견시 : 시공사에 즉시 하자보수 요구

· 시공사에 “하자보수계획”을 제출받아 보수공사 시행

· 불응시 예치된 보증금으로 직접 보수조치

- 하자 미발견시 : 적정 시공으로 하자검사 종결

Ⅲ		행 정 사 항

□ 계약상대자(시공사) 하자검사 입회 요청

□ 하자검사 완료후 하자검사 관리부 작성

□ 하자검사 지적사항 발견시 후속조치 시행 및 관련 도면 작성

⇒ 도면 파일(CAD, PDF)을 Data Bank에 저장 관리

붙임  1. 하자검사 조서(양식) 1부.

2. 최종하자검사 관리부(양식) 1부.

3. 하자검사 주요 체크리스트 1부.

4. 하자검사 도면작성 및 보관방법 세부요령.  끝.