문서번호	시설보수과-10121
결재일자	2020. 12. 15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
오상호		12/15 임영철
협조

『동절기 시설물(일반교량, 지하차도, 터널) 안전사고 예방을 위한』

취약시간대 도로시설물 순찰 및 정비계획

2020. 12.14(월)

동부도로사업소

(시설보수과)

『동절기 시설물(일반교량, 지하차도, 터널) 안전사고 예방을 위한』

취약시간대 도로시설물 순찰 및 정비계획

동절기 도로시설물(일반교량,지하차도,터널)에 대하여 취약시간대 순찰을 실시, 위해요인을 신속하고 선제적 제거·보수함으로써 시민들에게 안전하고 쾌적한 도로환경을 제공코자 함.

Ⅰ		추진근거

○ 동절기 취약시간 도로시설물 순찰 및 정비계획(시설보수과-8194, ‘19.12.27)

Ⅱ		시설물 현황

○ 관리대상 시설

구 분	시 설 명	개 소
일반교량	대치교, 영동2·3·5교, 세곡1·3교, 잠실호수교, 탄천교, 탄천2교, 삼성교, 오륜교, 장지1·2교, 성내교, 성내5교, 광평교, 대곡교, 서부교, 고덕교, 상일2교, 강일육교, 여의천교, 헌릉교, 복정2교	24개소
고가차도	방이고가차도	1개소
터 널	일원터널, 매봉터널, 위례터널	3개소
지하차도	대치, 석촌, 천호, 가락, 송파, 위례지하보차도, 청계산, 신원(램프F), 내곡(램프A·B), 신원BOX, 문정, 위례중앙, 위례	13개소
복개도로	성내유수지교	1개소

○ 집중관리 대상시설(과년도 고드름 발생시설)

- 영동2교, 영동3교, 신원지하차도, 청계산지하차도, 석촌지하차도, 위례지하보차도, 가락지하차도, 위례중앙지하차도

Ⅲ		추진계획

① 근무방법 … 기상청 일기예보 -3𐩑C이하, 복무 시간외 오전

○ 순찰대상 : 일반교량, 지하차도, 터널 등 42개소

○ 운영기간 : ‘20. 12.14. ~ ‘21. 3.15.

○ 운영방법 : 취약시간 1개조 근무(장비실에서 차량 배차받아 순찰·정비)

- 평일(6시~8시), 주말 및 공휴일(7시~11시)

○ 근 무 조 : 3명 1개조(순차적 근무를 원칙으로 탄력적 운영)
※ 당일 반장은 근무년수 오래 된 사람으로 임명

② 중점 순찰사항 … 과년도 고드름 발생 시설물

○ 순찰노선 : 사업소→청계산지하차도→위례중앙지하차도→위례지하보차도→석촌지하차도→가락지하차도→영동3교→영동2교→사업소

○ 노면 결빙 여부 순찰

○ 배수시설(배수로 및 배수구) 막힘상태 여부

○ 도로소파 및 기타 시설물 순찰 등

③ 지적사항 조치방법 … 단순·경미한 사항 즉시정비

○ 고드름 제거, 배수시설 정비, 소파보수, 결빙구간 염화칼슘살포 등

Ⅳ		행정사항

○ 작업일지 작성(당일 근무자, 사진포함)

○ 사고발생 시 상황보고 철저

○ 공무직 초과근무 반영조치.  끝.