문서번호	조경과-8967
결재일자	2020. 12. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		조경과장
이옥하		12/16 김강환
협 조

- 2020년 서울대공원 가로숲길 2차 공사 -

정산 설계 변경 검토 보고

2020. 12.

서울대공원

(조 경 과)

- 2020년 서울대공원 가로숲길 2차 공사 -

정산 설계 변경 검토 보고

기후변화 대응과 시민 편의를 개선하고자 시행 중인  ‘2020년 가로숲길 2차 공사’  정산 설계 변경 검토 보고합니다.

1		공사개요

○ 공 사 명 : 2020년 서울대공원 가로숲길 2차 공사

○ 공사기간 : 2020.11.10.~12.24.

○ 공사금액 : ***********************************************

○ 공사업체 : (유)에스디건설 대표 조성균

○ 공사내용 : 녹지대 조성 및 식재공사 1식(1구간: 제3아프리카관, 2구간: 조류사)

2		설계변경 검토보고

○ 설계 변경 내용(정산)

(1) 현안사항 반영을 위한 설계 변경(조경과-8197호, 2020.11.17.)

- 조류사 구간(2구간) 녹지경계석 설치, 철거물량 추가

(단, 조류사 구간 경계석은 시설과에서 구매한 관급자재 지급)

(2) 현장 여건 고려한 녹지경계 시공 방법 및 자재 변경

- 녹지경계석 설치시 거푸집 설치 방법 변경(거푸집 양면→단면 적용)

- 보도블록 포장구간의 원활한 녹지엣지 고정을 위해 규격 변경(H 7cm→12cm)

(3) 현장 여건 변화 및 자재 수급 등을 고려한 식재 수목 규격, 수량 등 변경

- 시장 수급이 곤란한 낙상홍, 삼색조팝 제외, 조팝나무 등으로 대체 식재

- 일부 수목 신규 식재 및 수량 증감(왕벚나무 B8cm, 맥문동 등)

(4) 보행안전도우미 실 배치 인원으로 정산 (20인→2인)

(5) 보험료 등 사후 정산 항목 실 사용액으로 정산 변경

- 안전관리비, 건강·연금보험료 등 실제 사용액으로 정산

○ 설계 변경 내역

변경 내용	공종별 변경 내역	공사비 증·감 (천원)
계		*********
(1) 현안사항 반영(경계석 추가 등)	- 녹지경계석(2구간) 설치 (0→316m) - 보도블록 철거물량 추가 (0→18.84㎥)	*******
(2) 현장 여건을 고려한 녹지경계 시공방법 및 자재 변경(1구간)	- 녹지경계석 거푸집 설치 방법 변경 (204m 양면→단면 적용) 녹지엣지 규격 변경(H 7→12cm)	*****
(3) 현장 여건 변화 및 자재 수급 등을 고려한 식재 수목 규격, 수량 등 변경	왕벚나무 (B8cm, 증 5주) 사철나무 (증 124주) 낙상홍 (감 150주) 삼색조팝 (감 1172주) 회양목 (증 906주) 조팝나무 (증 1495주) 흰말채나무 (증 240주) 낙상홍 (증 110주) 무늬맥문동 (감 517본) 맥문동 (증 1397본) 잔디 (감 50㎡)	*******
(4) 보행안전도우미 실 배치 인원으로 정산	보행안전도우미 감 (20인→2인)	*******
(5) 보험료 등 제경비 사후 정산	실 사용액으로 정산(감처리)	*********

3		조치의견

○ 위 검토 보고와 같이 준공 전 정산 설계 변경 처리하고자 함*******.

붙임. 현안사항 검토보고 및 실정보고 각 1부.  끝.