문서번호	정수시설과-13159
결재일자	2020. 12. 24.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	정수시설과장
이승우	12/24 代함진각

태양광발전시설 월간점검 결과보고(10,11월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 12

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

태양광발전시설 안전점검 결과보고(10,11월)

화재등 안전사고 예방 및 안정적인 전력 발전을 위해 태양광발전시설 점검을

실시하고 결과를 보고함

1		시설현황

구 분	설치용량			점검내용
	용 량	접속반	인버터
2정수장 여과지	300kW	6면	3대	접속반 : 11면 차단기함 : 3면 인버터 점검 : 8대 모듈 점검 : 494.8kW
신탈수기동	12kW	1면	1대
2정수장 활성탄흡착지	101kW	2(1)면	2대
1정수장 송수펌프동	30kW	1(1)면	1대
병물동	51.8kW	1(1)면	1대

2		점검결과

❏ 점검일자 : 2020.10.01. ~ 2020.11.30

❏ 점 검 자 : 이승우(전기안전관리자), 이병규, 김근민

❏ 점검내용

- 접속반,인버터,모듈,역전력계전기,차단기함,모니터링시스템 케이블 상태

- 11월 12일 전기설비 안전진단 실시로 2시간 단전

❏ 점검결과 : □양호□

❏ 점검사진

1정수 접속반 점검	2정수 모듈점검	병물동 DC차단기점검	2여과지 모듈점검	2정수 인버터 점검

붙임 : 1. 점검기록표 2부.  끝.