문서번호	시설과-10258
결재일자	2020. 12. 28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	시설관리부장		상수도사업본부부본부장
이상구	代홍석현	강호광		12/28 구아미
협 조
	계획설계과장		송헌영
	시설관리팀장		한현숙

2020년 배수지․아리수올림터 통계 현황

2020. 12.

상수도사업본부

(시설관리부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2020년 배수지․아리수올림터 통계 현황

급수여건 및 급수체계 변화 등으로 인해 변경된 배수지․ 아리수

올림터의 2020년 통계현황을 보고 드림.

※ 배수지 : 102개소(신설 1개소), 아리수올림터 : 217개소(신설 4개소)

1		목 적

□ 상수도 각종 사업계획 수립 시에 배수시설물 통계자료로 활용

2		통계 현황 조사

□ 조사기간 : 2020. 1. 1 ~ 12. 31

□ 조사대상 : 배수지 및 아리수올림터

□ 조사내용 : 2020년 배수지 및 아리수올림터 시설물 변동사항 조사

(용량변경, 신설, 용도폐지 등)

3		시설물 통계 현황

□ 시설물 총괄 변경 현황

(단위 : 개소, 천㎥)

구 분 변 경	배 수 지								아리수올림터
	계		지 역		1 차		2 차		계	아리수올림터		증압장
	개소	용량	개소	용량	개소	용량	개소	용량		유인	무인
변 경 전 (’19.12.31.기준)	101	2,431	32	2,119	52	285	17	27	213	5	59	149
변 경 후 (’20.12.31.기준)	102	2,445	32	2,119	53	299	17	27	217	5	60	152
증․감	(+1)		-	-	(+1)		-	-	(+4)		(+1)	(+3)

□ 사업소별 변경 현황

(단위 : 개소)

구 분		합 계		중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	광암
배수지		변 경 전 (2019)	101	22	21	8	8	8	21	9	3	1
		변 경 후 (2020)	102 (+1)	22	21	8	8	8	21	9	4 (+1)	1
아리수올림터	계	변 경 전	213	43	38	16	42	15	22	30	7	-
		변 경 후	217	43	41 (+3)	16	42	15	22	30	8 (+1)	-
	아리수올림터	변 경 전	64	18	12	4	8	5	9	6	2	-
		변 경 후	65 (+1)	18	12	4	8	5	9	6	3 (+1)	-
	증압장	변 경 전	149	25	26	12	34	10	13	24	5	-
		변 경 후	152 (+3)	25	29 (+3)	12	34	10	13	24	5	-

4		세부 변경 사항

□ 시설물별 변동 사항

○ 배수지 : 신설 1개소, 용량증설 2개소

분 류	사업소	배수지	시설용량	비 고
신 설	강 동	위례	9,100㎥×2지	- 준공 : ‘20. 5.27
용량증설 (2개소)	중 부	낙산	3,300㎥×1지 ⇒ 5,600㎥×2지	- 준공 : ‘20. 6.29
	북 부	수유6	3,000㎥×1지 ⇒ 6,100㎥×2지	- 준공 : ‘20. 6.15

※ 위례배수지는 한국주택공사 위례신도시 택지개발사업 조성공사시 시공하여‘20.9.24 통수하여 운영중임.

○ 아리수올림터

- 무인아리수올림터 : 신설 2개소, 용도폐지 1개소

분 류	사업소	아리수올림터	시설용량	비 고
신 설	강 남	양재	200HP×5대	- 준공 : ‘20.10.15 (우면산가압장 급수체계 개선공사)
	강 동	위례	100HP×4대	- 준공 : ‘20.9
용도폐지	강 남	우면산	600HP×3대 700HP×1대 1,000HP×5대	- 폐지 : ‘20.10.15 (우면산가압장 급수체계 개선공사)

- 증압장 : 신설 3개소

분 류	사업소	아리수올림터	시설용량	비 고
신 설	서 부	증산	15HP×2대	- 준공 : ‘20.12
		수색	10HP×2대	- 준공 : ‘20.11 (주택재개발정비사업조합에서 시설후 기부체납)
		녹번	2HP×2대	- 준공 : ‘20.12 (주택재개발정비사업조합에서 시설후 기부체납)

□ 사업소별 변동 사항

○ 중부 : 배수지 1개소 용량증설 (낙산배수지, 3,300 ⇒ 5,600㎥)

○ 서부 : 증압장 3개소 신설 (증산, 수색, 녹번)

○ 북부 : 배수지 1개소 용량증설 (수유6배수지, 3,000 ⇒ 6,100㎥)

○ 강남 : 아리수올림터 1개소 신설 (양재), 아리수올림터 1개소 용도폐지 (우면산)

○ 강동 : 배수지 1개소 신설 (위례),   아리수올림터 1개소 신설 (위례)

5		행정사항

□ 변경된 시설물 현황을「시설물 통계 현황」반영 및 관련 부서에 통보

붙임 : 2020년 배수지·아리수올림터 통계 현황 1부.  끝.