문서번호	정수시설과-36
결재일자	2021. 1. 4.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
김인호		정재현	01/04 김중영
협 조
	주무관			서광호
	주무관			곽용찬
	주무관			서용택

기전설비 주간점검 결과보고

(자양취수장)

2021. 01. 04.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

자양취수장 기전설비 주간점검 결과보고

Ⅰ		점 검 개 요

점검기간 : 2020. 12. 28. ~ 12. 31.(4일간)

점 검 자 : 지방전문경력관 (다군) 서용택, 공업전기 (9급) 김인호

점검대상 및 주요 점검내용

점 검 일	점 검 대 상	주요 점검내용
12. 28.(월)	특고압수변전설비 (태양광발전설비)	- 특고압수변전설비 및 변압기 설비의 고장등 작동, 기능 점검
12. 29.(화)	고압모터기동반 및 부속설비	- 고압모터기동반 차단기 및 리액터 등 열화상태 점검
12. 30.(수)	취수펌프 및 부속설비	- 뚝도, 구의 취수펌프(총10대) 외 부속설비의 작동상태 및 이상소음 등 점검
12. 31.(목)	진공펌프 외 기계설비	- 진공펌프, 세척부펌프 등 저압 모터펌프 설비 외 기계설비 작동상태 및 이상소음 등 상태점검

점검방법 : 점검표에 의한 전기설비, 기계설비 주간점검 실시

Ⅱ		점 검 결 과

기전설비 주간점검 결과 : 양호(이상없음)

Ⅲ		특 이 사 항

취수장 안전보호구함 설치

○ 일  정 : 2020. 12. 28.(1일간)

○ 점검자 : 이준수, 서용택(총2명)

○ 내  용 : 안전보호구함, 안전장비, 안전헬멧 구비 및 설치

○ 결  과 : 완료

산업안전보건법 관련 지적 사항 보수

○ 일  정 : 2020. 12. 29.(1일간)

○ 점검자 : 서용택(총1명)

○ 내  용 : 머리충돌주의 표시 및 충격흡수제 설치

○ 결  과 : 완료

염소동 동파예방점검

○ 일  정 : 2020. 12. 29.(1일간)

○ 점검자 : 서용택, 김인호(총2명)

○ 내  용 : 염소중화실, 염소투입기실 방풍작업

○ 결  과 : 완료

축봉수 스트레나 정비

○ 일  정 : 2020. 12. 30.(1일간)

○ 점검자 : 서용택, 김인호(총2명)

○ 내  용 : 기계실 축봉수 스트레나 1호기 정비

○ 결  과 : 완료

붙임 1. 기전설비 주간점검표 1부.  끝.