“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	(암사) 회수조 역세척 주기 단축관련 역세척 세부 공정시간 단축 방안 검토요청

1. 생산관리과-13165(’21.1.8)호와 관련입니다.

2. 인천수돗물 유충사태 이후 활성탄흡착지 운영관리 중요성이 날로 커짐에 따라 ‘21년 활성탄지의 역세척 주기를 현 평균5일 ⇒ 3일(상시)로 단축하고자 활성탄지

관련 시설의 개선을 수온상승기 이전 완료코자 역점사업으로 추진하고 있습니다.

3. 암사정수센터 활성탄지 역세척 주기 단축을 위한 시설정비 계획을 첨부와 같이 통보하오니,

4. 역세척주기 단축에 따른 “역세척 세부공정의 세척시간 단축”을 위한 공정개선 방안을 검토하여 금년 수온상승기 이전 공정개선이 이루어 질수 있도록 최대한 신속하게 검토하여 주시기 바랍니다.

□ 검토 요청사항

❖ (과제명) 암사정수센터 회수조 역세척 주기 단축관련 “역세척 세부 공정시간 단축”방안 검토

- 내 용 : 역세척 주기단축시 물세척 및 시동방수 등 세부공정 시간 단축 가능방안

▶ 목표 역세척 주기 현5일 ⇒ 상시(3일), 비상 운영시 (1~2일)

- 현재 운영현황 : 물세척30분, 시동방수40분 (공정별 각10분이상 단축 및 적정시간 도출)

- 공정개선 기대효과 : 역세척 회수물량 저감을 통하여 부족한 회수시설 적정 운영 및 유효율 제고

□ 부서협조 사항

- (물연구원) 활성탄지 생물 거동시기 이전 시설 및 공정개선 검토

- (암사정수) 물연구원의 과제 수행 연구에 적극 협조

첨부 : 관련 방침서 및 외부 전문가 의견 등 참고자료. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	암사아리수정수센터소장,서울물연구원장
★주무관	이규현		생산관리과장	신근호		생산부장	01/12 서대훈
협조자
시행	생산관리과-454	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1316	/전송	3146-1319	/	bolhert@seou.go.kr	/	부분공개(5 6)