문서번호	누수방지과-524
결재일자	2021. 1. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	누수방지과장	시설관리부장
정수용	이태형	01/14 강호광

2020년 12월 누수탐지 추진실적 보고

2021. 1.

시설관리부

(누수방지과)

2020년 12월 누수탐지 추진실적 보고

안정적인 급수공급과 유수율 향상에 효과적으로 기여할 수 있도록 관리하고자 2020년 12월 지하 누수 탐지 추진실적을 보고 드림.

□ 지하 누수탐지 현황

○ 실  적

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2020년 목표 (건)		1,700	249	212	296	173	201	259	188	122
실적 (건)	’19년 12월 누계	1,888	361	220	333	163	219	268	199	125
	’20년 12월 누계	1,879	356	234	296	176	221	259	204	133
	‘20년 12월	79	12	19	3	9	9	11	12	4
	전월누계	1,800	344	215	293	167	212	248	192	129
비율 (%)	목표 대비	110.5	143.0	110.4	100.0	101.0	110.0	100.0	108.5	109.0
	전년 동기 대비	99.5	98.6	106.4	88.9	108.0	100.9	96.6	102.5	106.4
방지량 (㎥/일)	’20년 12월 누계	365,816	118,082	50,021	46,633	6,809	27,189	30,468	64,753	21,861
	‘20년 12월	22,677	3,777	6,056	3,642	140	477	5,018	3,086	481
	전월누계	343,139	114,305	43,965	42,991	6,669	26,712	25,450	61,667	21,380

○ 탐지결과 분석

- 2020년 12월 실적(누계) : 1,879건(목표대비 110.5%)

▪ 전년과 비교하여 9건 감소 (전년대비 99.5%)

- 사업소별 전년대비 적출실적

▪ 실적 증가(5개 사업소) : 서부(106.4%), 북부(108.0%), 강서(100.9%), 강남(102.5%), 강동(106.4%)

▪ 실적 감소(3개 사업소) : 중부(98.6%), 동부(88.9%), 남부(96.6%)

□ 탐지실적 유형별 현황

○ 다점형 및 일반탐지

(단위 : 건)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’20년 12월 누 계	계	1,879	356	234	296	176	221	259	204	133
	상 시	102	40	-	-	-	32	30	-	-
	다점형	1,208	124	154	218	121	166	190	136	99
	일 반	569	192	80	78	55	23	39	68	34
	다점형비율(%)	64.3	34.8	65.8	73.6	68.8	75.1	73.4	66.7	74.4
’20년 12월 실 적	계	79	12	19	3	9	9	11	12	4
	상 시	9	1	-	-	-	2	6	-	-
	다점형	38	1	16	2	5	6	3	5	0
	일 반	32	10	3	1	4	1	2	7	4

- 다점형 1,208건(64.3%), 상시 102건(5.4%), 음청식 569건(30.3%)

○ 누수복구 대비 탐지 점유율

(단위 : 건)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
누수복구 건 수 (누계)	계	8,641	1,599	829	1,348	805	1,315	1,322	857	566
	누수	6,762	1,243	595	1,052	629	1,094	1,063	653	433
	탐지	1,879	356	234	296	176	221	259	204	133
	비율(%)	21.7	22.3	28.2	22.0	21.9	16.8	19.6	23.8	23.5

- 전년대비 누수복구 건수는 8,632건 → 8,641건으로 9건(0.1%) 증가

- 탐지 점유 전년대비 비율은 21.9% → 21.7%로 0.2% 감소

- 누수발생 대비 사업소간 탐지비율 편차는 16.8 ~ 28.2%

○ 구경 및 재질별 탐지 현황

구분	구 경(㎜)					재 질
	소계	13~ 25	30~ 50	80~ 300	350 이상	소계	GSP	SSP	DCIP	PVC	COP	CIP	SP	PE	기타
계	1,879	1,093	355	405	26	1,879	339	750	344	94	266	3	59	15	9
중부	356	201	48	100	7	356	55	198	84	0	0	0	19	0	0
서부	234	143	39	46	6	234	35	130	38	13	4	0	10	4	0
동부	296	176	58	61	1	296	42	173	59	18	0	0	4	0	0
북부	176	115	21	38	2	176	47	71	33	15	1	1	7	1	0
강서	221	112	62	45	2	221	28	74	42	13	59	1	2	2	0
남부	259	173	43	43	0	259	55	62	31	23	75	0	4	1	8
강남	204	94	60	43	7	204	41	27	31	6	79	1	11	7	1
강동	133	79	24	29	1	133	36	15	26	6	48	0	2	0	0

- 구경별 : 13~25㎜(58.2%), 30~50㎜(18.9%), 80~300㎜(21.6%), 350㎜(1.3%)

- 재질별 : GSP(18.0%), SSP(39.9%), DCIP(18.3%) 등

○ 상시 누수탐지 현황

구분	계	중부	강서	남부
12월 누계	***	**	**	**
12월 실적	*	*	*	*
방지량 누계 (㎥/일)	******	******	*****	*****

□ 향후 추진계획

○ 월별실적 관리 및 수시 모니터링

○ 누수 취약지역에 대한 집중탐지 계획 수립

○ 탐지가 어려운 대형관로에 대해서는 점검 및 순찰강화. 끝.