“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	증압장 구조물 보수 및 정비 요청

우리과 기전시설물 유지관리업무 수행중 증압장 구조물로 인한 위험요소가 발생하여

통보하오니 시설물 안전과 관련되는 사항임을 감안하여 보수 및 정비를 요청하오니

처리하여 주시기 바랍니다.

□ 증압장별 점검내역

연번	증압장명	위 치	내 용
1	오류1	구로구 고척로12길 45 (오류1동 19-147)	철근배근 노출, 콘트리트 바닥으로 탈락
2	목동131	양천구 용왕정길 30 (목2동 202-16)	벽면마감재(타일) 들뜸 - 4개 벽면에 발생
3	궁동2	구로구 오리로 1313 (궁동 278-13)	구조물 사이로 나무뿌리 침투
4	육본	구로구 고척로27라길 19 (고척2동 249-3)	벽면마감재(타일) 일부탈락

붙임 : 증압장별 현장사진 각1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	강종구		기전팀장	양창진		시설관리과장	01/19 유명은
협조자
시행	시설관리과-1440	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화		/전송		/	kang9@seoul.go.kr	/	부분공개(5)