문서번호	기전과-551
결재일자	2021. 1. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
이군재		이재권	01/25 장상규
협 조

2021년 건설장비 사용계획

2021. 1.

성동도로사업소

(기 전 과)

	2021년 건설장비 사용계획

우리 사업소에서 유지‧관리하고 있는 도로 및 시설 보수용 건설장비에 대한 사용계획을 아래와 같이 수립하여 장비의 효율적 운용을 도모 하고자 함.

1		관련근거

○ 서울특별시도로보수건설기계 운영관리조례 제5조

- 건설기계투입계획수립

○ 교통정책과-11391(2020. 7. 6.)호 서울특별시장 방침

- 서울시 경유차 퇴출(NO DIESEL) 추진계획

○ 서울특별시 자동차공회전 제한에 관한 조례

2		장비현황

○ 건설기계(14종 28대)

장 비 명		수 량	장 비 명		수 량
덤프트럭	15톤	4대	가로등보수차	16m	1대
			신호등점검차	12m	4대
더 블 캡	1톤	3대	로 우 더	0.4~2.1㎥	2대
	2.5톤	3대
암롤트럭	5톤	1대	로 울 러	2.4톤	1대
행정차량	5인승	1대	다목적도로차	5~8톤	2대
	12인승합	3대	도로보수차	3㎥	1대
	5인승화물	1대	굴 삭 기	0.58㎥	1대

○ 부속장비

계	염화칼슘 살포기			제설삽날	적설 제거기	다목적 세척기	살수 탱크	아스콘 보온장치
	소 계	11㎥	6㎥
39	15	12	3	19	1	1	1	2

3		장비 조종원 현황

직급	기계운영직	운전직	소계
7급	3	3	6
8급	-	2	2
계	3	5	8

4		보험가입 현황

○ 보험계약회사: ***********

○ 가입기간: 2020. 3. 31.(24:00) ~ 2021. 3. 31.(24:00)

○ 대상장비: 차량 및 건설기계 28대

○ 보험적용범위

- 책임, 대인, 대물, 자인, 자차, 무보험상해, 법률비용지원특약 등

※ 2021. 3월초: 보험계약 발주(예정)

○ 연도별 보험 가입금액(단위: 원)

연도	2016	2017	2018	2019	2020
가입금액	11,431,240	11,316,550	12,702,660	12,348,500	16,826,890

5		유류구매

○ 용도: 차량 및 건설기계, 과적단속차량, 지하차도 비상발전기용 등

○ 구매(주유): 조달청 단가계약에 의한 공공조달 유류구매카드 이용

- 지출: 고지서 청구(월2회)에 의거 정산

○ 유종: 경유, 등유, LPG(지정 충전소에서 주유 후 카드결제)

○ 계약기간: 2019. 2. 1.∼2022. 1. 31. (3년)

○ *************

********************************

○ 연도별 유류 사용액

구분	사용량(ℓ)	사용금액(단위:원)	비고
2016년	31,404	34,034,150
2017년	39,424	47,195,760
2018년	39,955	50,686,200
2019년	39,279	48,294,820
2020년	40,533	44,896,430

6		예방점검 및 정비(수리)계획

○ 예방점검: 일일, 주간, 월간점검 및 필요시 특별점검 시행

○ 차량 및 건설장비 정비·수리

- 일상적 점검 및 경정비 사항은 자체 점검정비 실시.

- 필터 등 소모품 교체는 소모발생 시마다 소량 구매하여 즉시 정비.

- 특수장비 등의 정비는 제작사 및 차량정비센터 활용 .

- 서울시 차량정비센터 미정비 대상(승용 및 승합차량, 건설기계) 고장시 제작사 A/S센터 또는 협력업체, 인근 정비업소에서 긴급 정비 시행.

7		장비 조종원 직무교육 시행

○ 시기: 매월 1회 및 필요시 수시

○ 대상: 장비 조종원

○ 내용: 교통법규 준수 및 안전운행, 장비관리, 복무교육 등

8		건설기계 운영방향

○『서울특별시 공용차량 관리규칙』개정에 따라 사용수명 연장을 위한 장비 점검정비 강화

- 장비의 사전 예방점검을 더욱 철저히 실시하고 이상 발견 시 신속한 원인규명 및 사전조치를 통해 고장 사전예방.

- 차량은 주기적으로 세차를 실시하여 미관 개선.

- 가동율이 낮은 장비는 정기적인 시운전을 실시하여 엔진점검 및 축전지 방전 예방.

- 살포기, 세척장치 등 계절별 사용 장비는 세척, 방청, 동파방지 조치 및 보양용 덮개 등 포장보관 실시.

○ 보유 장비의 활용도를 높여 장비 가동율 향상

○ 노후 대·폐차 예정 장비는 신속한 교체하여 작업효율 향상

- 2021년 교체 대상 차량(장비): 2대

· ****************************************

· *************************************

· 편성 예산: 227백만원(재배정 예정)

- ************** 특정기술심사위원회 차종 선정 후 구매

· 특정기술심사위원회 3월 계최 예정(상황에 따라 변경될 수 있음)

○ 노후 제설 살포기 및 차량에 대한 보강수리 실시 및 교체(예산) 적극 요구

9		불용대상 경유차 매각금지

○ 서울특별시장 방침[교통정책과-11391(2020. 7. 6.)호]에 따른 서울시 경유차 퇴출 추진계획

- 2020년 7월부터 모든 경유차의 매각금지(폐차)

- 불용된 경유차량은 배출가스 등급과 무관하게 반드시 폐차.

- 친환경(전기·수소) 차량으로 구매를 원칙으로 하되, 구매차량이 친환경 차량이 없을시 제외.

10		작업용 차량의 공회전 방지

○ 서울특별시 자동차공회전 제한에 관한 조례에 따른 공회전 제한

○ 주요내용

공회전 제한시간 (평시)	영상25℃이상 영상5℃미만	영상30℃이상 영상0℃이하	예외차량 (제한없음)
2분	5분	제한없음	긴급차 및 이에 준하는 자동차, 청소차, 냉동차 등 동력 사용차량, 정비중인 차량 등

○ 장비 조종원 정기(월 1회) 및 수시 교육 시 불필요한 공회전 방지토록 교육

11		차량 및 건설기계 법정검사

○ 차    량: 성동자동차검사소에 입고하여 검사시행(MOU 체결)

○ 건설기계: *********(출장검사 및 입고검사)

○ 고소 작업차 고소작업대(크레인) 검사

- 고소작업대 안전검사기관에 의뢰하여 검사.

○ 검사비 지출: 법인카드 결제 후 결제계좌에 검사비 입금

붙임  1. 2021년 건설장비 가동계획 1부.

2. 건설기계장비 표준 가동일수표 1부.

3. 건설기계 관리 현황(2020년) 1부.  끝.