문서번호	대기질통합분석센터-665
결재일자	2021. 1. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	대기측정관리팀장	대기질통합분석센터장		보건환경연구원장
이원영	유승성	조석주		01/26 신용승
협 조
	연구지원부장		김동완

2021년  도로재비산먼지

측정관리시스템 업무계획

2021. 1.

보건환경연구원

(대기질통합분석센터)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□	생활환경과
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2021년 도로재비산먼지 측정관리시스템 업무계획

도로재비산먼지를 실시간 이동 측정하고, 유관기관 협업을 통한 효율적인 재비산먼지 관리체계를 구축하여 발생량 저감 유도 및 시민 건강과 대기질 개선에 기여하고자 함.

Ⅰ	사업개요

□ 추진 근거

○「수도권 대기환경개선에 관한 특별법」

○「대기관리권역의 대기개선에 관한 특별법」제8조(대기오염도의 측정 등)

○「도로 재비산먼지 이동측정 운영에 관한 규정」

□ 추진 배경

○ 도로재비산먼지는 도로를 주행하는 차량의 타이어(휠)와 도로면의 마찰에 의해 재비산 되는 먼지

○ 2015년 이후 서울시 PM10 총배출량과 비산먼지 배출량은 2016년 감소 후 다시 증가하는 추세로 나타났으나, 도로재비산먼지배출량은 2210톤에서 2552톤으로 지속적 증가

○ 2017년 서울시 PM10 배출량 10553톤 중 도로재비산먼지는 2552톤으로 건설공사 비산먼지(52 %) 다음으로 많은 비중(24 %)을 차지

○ 이에 서울시는 「시민 건강지키는 초미세먼지 20 %줄이기」시장방침(제266호, ‘14.10.8)을 수립하고 도로먼지 관리시스템 도입

○ 본청, 보건환경연구원, 지자체 간 협업체계를 구축하고, 실시간 이동측정 후 기준 초과시 도로에 대한 청소관리를 실시하는 통합관리시스템 운영

연도별 배출량	배출원별 PM10 배출량 비중(2017년)
(출처 : 국가 대기오염물질 배출량 서비스, https://airemiss.nier.go.kr/)

Ⅱ	사업경과

□ 시민 건강지키는 초미세먼지 20%줄이기(시장방침 제266호)

○ 도로먼지 관리시스템 도입 (기후대기과-17687,‘14.10.8.)

□ 대기측정망 운영‧관리계획(기후대기과–2535, ‘14.2.9)

○ 도로먼지 측정차량 구매

□ 도로재비산먼지 이동측정시스템 운영계획(대기환경연구부-7997, ‘16.6.21)

○ 대형공사장(연면적 10만 ㎡이상) 인접도로 및 연계도로 측정

□ 도로재비산먼지 이동측정시스템 운영‧관리 개선계획(생활환경과–16951, ‘18.12.21)

○ 미세먼지(PM10) 기준치 강화(200 ㎍/㎥ → 150 ㎍/㎥)

○ SNS를 이용한 실시간 이동측정, 도로청소 운영 체계 구축

Ⅲ	운영현황

□ 장비현황

○ 도로재비산먼지 이동측정차량 1대

○ 광산란방식 먼지측정장비(TSI-8530) 5대

□ 운영체계

측정도로선정	➡	일정 및 주기 등 세부 측정일정 계획	➡	측정계획 통보	➡	측정 대상 도로 사전 통보
시,보건환경연구원		보건환경연구원		연구원→시·자치구		연구원→SNS 게재

➡	현장측정	➡	기준(150㎍/㎥)초과 시 청소요청 SNS 통보	➡	SNS 확인	➡	도로먼지청소
	보건환경연구원		연구원→시·자치구		시․자치구		자치구

➡	도로청소실시 확인 (청소차량정보관리시스템)	➡	측정자료 등 데이터 분석 및 사후관리
	시		보건환경연구원

□ 연도별 측정현황

***********************************

************************************

***********************************

***********************************

**********************************

Ⅳ	‘21년 운영계획

□ 대상도로 선정

○ 선정기준

- 대형공사장(연면적 10만 ㎡ 이상) 인접 2차선 이상 도로

- 자치구 별 중점관리도로

- 관원·민원 등 측정을 요청하는 도로

- 그 밖에 비산먼지 발생 취약 지역으로 판단되는 도로

□ 측정일정

○ 측정기간 : 2월~12월

○ 주 2~3회, 2~5개 구간/회

□ 측정결과 관리

○ 이동측정결과 기준(150 ㎍/㎥) 초과 시 실시간 SNS 게재 및 자치구에 도로청소 요청

○ 월별 측정결과 보고(기후환경본부 생활환경과)

□ 정도관리

○ 제조사 정도검사(기기점검 및 교정 1회/년)

○ 자체 정도관리(유량점검 1회/월, 수시 필터관리)

○ Sample inlet 관리

- 관내 유속 및 유량측정(1회/월)

- 유량제어장치(MFC) 가동상태 확인(매회 측정시)

Ⅴ	행정사항

□ **********************

○ 예산과목 : 클린도시 조성, 도로청소 강화, 클린도로 관리시스템 구축 및 운영, 일반운영비, 공공운영비(예산편성부서 : 기후환경본부 생활환경과)

□ 측정자료 분석결과 보고 : 익월초

Ⅵ	기대효과

□ 도로재비산먼지(PM10) 배출량 감소와 효율적인 도로 청소체계 구축

□ 대형공사장 주변도로 및 중점관리도로 재비산먼지 발생량 저감 유도