문서번호	시설관리과-2781
결재일자	2021. 2. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	★시설안전팀장		시설관리과장		중부수도사업소장
유형근	유세종		김상웅		02/02 김정애
협 조
	급수운영과장					채재일
	시설운영팀장					이유찬
	급수운영팀장					박장진
	급수관리팀장					이훈재
	기전팀장					양경현

2021년 설날대비 상수도시설물 안전점검 결과 보고

2021. 2.

중부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2021년  설날 대비

상수도시설물 안전점검 결과 보고

우리민족 고유의 명절인 설날을 맞아 연휴기간 동안에 발생할 수 있는 재난 및 안전사고 예방을 위해 상수도시설물 안전점검을 실시하고 그결과를 보고드림.

※ 관련 근거 : ’21년 설 대비 상수도 분야 종합 대책 알림(기획예산과-156,’21.1.5.)

’21년 설날 대비 상수도 시설물 안전점검 계획 알림(시설과-301, ’21.1.8.)

□ 점검 대상

(2021.01월 현재)

배 수 지 (개소)			가 압 장 (개소)			노출 상수도관 (개소,m)
계	지역	1․2차	계	무인	증 압	현수관로	지하철공사장	공동구
22	2	20	43	18	25	22(0.763)	-	-

□ 점검 개요

❍ 점검 기간 : ’21. 1. 11.(월)~1. 28.(목)

❍ 점검자 : 시설물담당, 지역담당, 순찰반

❍ 주요 점검사항

- 구조물 균열, 파손, 누수여부 등 안전상태

- 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태

- 배수지 유･출입 밸브, 수위계 등 작동 및 관리상태 등

- 현수관로 상수도관 노출 등 보온상태

- 현수관로 관 지지대 및 도장상태 이상 유무 등

□ 점검결과

○ 적출건수 : 7건(조치완료 6건, 미조치 1건)

○ 적출내용 및 조치사항

- 본부 합동점검: 월곡배수지 (1건 조치)

- 자체 시설물 점검: 정릉4가압등  (2건 조치)

- 시 안전감사담당관 특별점검 : 낙산배수지등(3건 조치, 1건 미조치)

구 분		지적사항	조치현황
배수지	월곡	항 출입구 녹발생	녹제거 및 도장 완료(1월)
	낙산	조립식 건축물 기초토사 유출 배수지 옥상 난간 안전규격 미달	기초 보강 조치 (2월) 미 조치 (3월 중 정비예정)
아리수올림터	정릉4가압	펌프 메카니컬 씰 불량	펌프 정비완료(1월)
	보광(배)가압	펌프 노후 불량	펌프 개량(1월)
	낙산가압	천장표면 박락 출입계단 주변 바닥재파손	천장표면 보수 및 도장(2월) 바닥 정비(2월)

□ 향후 계획

❍ 지속적으로 배수지 등 상수도시설물 순찰 및 안전점검을 통한 시설물 유지관리 및 구조물 안전성 확보

붙임 : 1. 점검결과(총괄) 1부.

2. 상수도시설물 점검표 각1부 .  끝.