문서번호	기전설비과-1270
결재일자	2021. 2. 4.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

						시 민
주무관	기전설비과장		생산부장		상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
김상신	최강욱		서대훈		구아미		02/04 백호
협 조	안전조사과장					김분숙
	생산관리과장					신근호
	수질과장					서한호
	주무관					김현수
	주무관					이규현
	주무관					김태현
	주무관					김인준

정수센터 중앙제어실 운영 매뉴얼 제‧개정(안)

2021. 2.

상수도사업본부

(생산부 기전설비과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□	제1항5호

정수센터 중앙제어실 운영 매뉴얼 제‧개정(안)

아리수 정수센터 중앙제어실 운영 매뉴얼 제·개정을 통하여 비상상황

발생시에도 신속하고 체계적으로 운영하기위한 관리체계 확립

Ⅰ		제‧개정 배경

□ 추진배경

○ 정수센터 정수처리과정에서 발생하는 모든 시설물을 통합감시하고 원격제어를 수행하는 중앙제어실 운영 매뉴얼 제‧개정을 통하여,

○ 비상시(경보·알람, 정전, 사이버테러, 재난사고, 코로나19 등)에도 신속하고 체계적으로 대응하여 24시간 중단없는 안정적인 아리수 생산을 하고자함.

□ 적용기준

○ 관련기준

- 상수도시설기준 : 2010년 환경부 제정

- 상수도시설 유지관리매뉴얼 : 2007년 환경부 제정

○ 관련방침

-「코로나바이러스 등 감염병 확진자 발생시」정수센터 비상운영 계획

(기전설비과-2483호, ’20.3.3 본부장방침)

-「식.용수 사고」현장조치 행동매뉴얼(’19.11.13)

Ⅱ		중앙제어실 운영현황

□ 시설현황                              (2020.12월말 기준, 만㎥/일)

구 분	합계	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
고도용량 (시설용량)	357 (480)	25 (40)	45 (50)	60 (70)	45 (60)	110 (160)	72 (100)
취수시설	551	팔당원수	자양(취) 30	자양(취) 50	풍납(취) 70	암사(취) 171	강북(취) 105
			강북(취) 55	강북(취) 70
일평균생산량	310	21	37	40	45	98	69

※ 최대 생산량 345만㎥/일(’20.6.10.), 최소 생산량 265만㎥/일(’20.1.26.)

□ 시스템현황                                    (2021.1월 기준)

구 분		광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
****		******	******	******	******	******	******
*** **	****	****	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****	****	****
**************************************************************************************************************************************************** ** *****	****	********	******	******	*******	********	********
	****						******

□ 근무인력

○ 근무형태 : 4조 2교대 ※주간(09~18), 야간(18~09), 비번, 휴무

(2021.1월 기준)

구 분		광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
******** ******	**** *****	*** *******	*** *******	*** *******	*** ******* *******	*** ******* *******	*** ******* *******
	*** ****	*	*	** ******* *******	** ******* *******	** ******* *******	** ******* *******

Ⅲ		제‧개정 내용

□ 제‧개정 주요내용

항 목		변경 전	변경 후
일반사항 및 운영현황		- 정수센터 생산현황 - 과별 분장사무 - 생산필수 인력현황 · 제어실, 안전관리(전기·가스), 실험실 - 지원부서 인력현황 · 방호유지, 행정지원	(내용추가) - 적용기준, 적용범위 - 중앙제어실 시스템 현황
근무 요령	평상시	- 정수센터 자체관리	(내용보완) - 제어실 근무요령 표준화 · 시설관리업무, 시설운영업무 · 기록업무, 출입관리업무 등
	비상시	- 코로나 19 확진자 발생시	(내용추가) ※비상시 상황추가 - 제어실 근무요령 표준화 · 경보·알람시 · 사이버테러시 · 정전시 · 재난사고시
업무양식		- 정수센터 자체관리	(내용보완) - 업무양식 표준화 · 중앙제어실 업무일지(주간·야간) · 출입자 및 현장 긴급출동 대장

Ⅳ		향후계획

○ ’21.02.05. : 정수센터에 통보하여 중앙제어실 운영‧관리에 적용

- 정수센터별 중앙제어실 운영‧관리 점검실시(상‧하반기)

붙 임 : 정수센터 중앙제어실 운영매뉴얼(안) 1부.  끝.