투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시한강사업본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	공사시행 및 계약의뢰(이촌2동보행육교개선공사 - 장기계속)

한강공원 접근성 향상을 위해 우리 본부에서 추진중인 “이촌2동보행육교개선공사”에 대하여 아래와 같이 공사시행 및 계약의뢰 하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 이촌2동보행육교 개선공사

나. 위    치 : 용산구 이촌동 389-2(한강철교 북단 상류)

다. 공사규모 : 보행육교 개선 및 육교연장(육교연장 25m, 승강기1대 설치)

라. 공사기간 : 착공일로부터 2022. 5.31.까지

마. 도 급 비 : 총차 1,932,080,000원(1차 1,350,000,000원)

바. 계약방법 : 제한경쟁(지역제한)에 의한 장기계속공사

사. 입찰참가자격

1) 주된영업소가 서울특별시에 소재한 업체로 건설산업기본법제9조및같은법시행령제7조 규정에의한 종합건설업중 토목공사업 또는 토목건축공사업 면허를 보유한 업체와, 2021년 생산체계(업역)개편에 따른 전문공사업종중 비계구조물해체공사업,금속구조물․창호․온실공사업, 강구조물공사업,도장공사업면허를 모두 보유한 업체도 입찰참여 가능하며 본공사는 단독이행방식만 허용함.

※ 업종별 비율

구분	토목공사업, 토목․건축공사업	비계구조물해체공사업	금속구조물․창호․온실공사업	강구조물공사업	도장공사업
금액	1,932,080,000	321,127,370	561,044,920	629,733,550	420,174,160
비율	100%	16.62%	29.04%	32.60	21.74%

2) 본 공사는 보행육교 개선 및 연장 공사로써 아래와 같은 신기술(특허) 공법이 사용되므로 신기술(특허) 사용 협약서를 계약 체결전까지 제출하여야 함.

공 법 명	특허권자	특허번호
교량용 강재거더	㈜디에스글로벌이씨엠	제10********호
철재 구조물의 부식 장지 및 내구성 증진을 위한 도료 조성물 및 이를 이용한 산화알루미늄 피막 접착공법	㈜삼주유니콘	제10********호

아. 하자기간 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제68조 및 건설산업기본법 시행령 제30조에 정한 바와 같음

자. 예산과목 : 한강공원 이용 및 생태환경 개선, 한강 접근체계 개선(도시개발특별회계), 새남터 이촌2동 보행육교 개선, 시설비및부대비, 시설비

붙임  1. 방침서 1부.

2. 설계내역서 1부

3. 공사시방서(용량초과로 별송)

4. 공사설명서 1부.

5. 청렴이행서약서 2부(발주처용,계약자용)

6. 근로자 권리보호 이행서약서 1부

7. 부당계약 체크리스트 1부.

8. 계약심사 결과 1부.

9. 녹색제품검토서1부.

10. 신기술(특허)협약서 각1부. 끝.

							서울특별시한강사업본부장
주무관							김일문			기반시설과장					라철흠					시설부장					代최연호				한강사업본부장						02/05 신용목
협조자				주무관						이은지					기획예산과장							안인숙					총무과장							이상이
환경교육팀장							이수양			계약1팀장					원종순					재무과장					김명주
시행			기반시설과-886									(						)		접수											(						)
우	04770					서울특별시 성동구 강변북로 257															/
전화		02-3780-0674						/전송			02-3780-0744					/	kim751515@seoul.go.kr												/	대시민공개