문서번호	정수시설과-942
결재일자	2021. 2. 9.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
김인호		서광호	02/09 정재현
협 조
	주무관			배용우
	주무관			서용택

기전설비 주간점검 결과보고

(자양취수장)

2021. 02. 08.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

자양취수장 기전설비 주간점검 결과보고

Ⅰ		점 검 개 요

점검기간 : 2021. 02. 01. ~ 02. 05.(5일간)

점 검 자 : 지방전문경력관 (다군) 서용택, 공업전기 (9급) 김인호

점검대상 및 주요 점검내용

점 검 일	점 검 대 상	주요 점검내용
02. 01.(월)	특고압수변전설비 (태양광발전설비)	- 특고압수변전설비 및 변압기 설비의 고장등 작동, 기능 점검
02. 02.(화)	고압모터기동반 및 부속설비	- 고압모터기동반 차단기 및 리액터 등 열화상태 점검
02. 03.(수)	취수펌프 및 부속설비	- 뚝도, 구의 취수펌프(총10대) 외 부속설비의 작동상태 및 이상소음 등 점검
02. 04.(목)	진공펌프 외 기계설비	- 진공펌프, 세척부펌프 등 저압 모터펌프 설비 외 기계설비 작동상태 및 이상소음 등 상태점검
02. 05.(금)	소방시설	- 소화설비 작동상태 및 화재예방 점검

점검방법 : 점검표에 의한 전기설비, 기계설비 주간점검 실시

Ⅱ		점 검 결 과

기전설비 주간점검 결과 : 양호(이상없음)

Ⅲ		특 이 사 항

염소동 태양광 발전설비 출입 위험 표시

○ 일  정 : 2021. 02. 03.(1일간)

○ 점검자 : 서용택, 김인호(총2명)

○ 내  용 : 옥상 출입구 특고압주의 안전판넬 부착

○ 결  과 : 완료

3D 구축사업 관련 현장조사

○ 일  정 : 2021. 02. 04.(1일간)

○ 점검자 : EGIS 김기수 외 2명, 서용택, 김인호(총5명)

○ 내  용 : 3차원 실내외 공간정보 구축 및 기전설비 DB구축에 활용

전기실, 제어실, 기계실, 염소동 등 출입 및 사진 촬영

○ 결  과 : 완료

소방시설외관 자체점검

○ 일  정 : 2021. 02. 05.(1일간)

○ 점검자 : 서울방재전문기술단 3명, 서용택, 김인호(총5명)

○ 내  용 : 기계실 경종 2개 파손 교체

○ 결  과 : 완료

붙임 1. 기전설비 주간점검표 1부.

2. 자양취수장 비상발전기 운용일지 1부.  끝.