문서번호	총무과-4224
결재일자	2021. 2. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
오수년		김창중	02/10 김혁
협 조
	주무관			한철민
	주무관			김현욱
	주무관			채충일

설 연휴 대비 시설물 안전점검 결과 및 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 2.

행정국

(총무과)

설 연휴 대비 시설물 안전점검 결과 및 계획 보고

설 연휴 대비 시설물의 최적의 상태 유지와 안전사고 예방을 위한 점검 실시 결과 및 연휴 근무계획을 아래와 같이 보고드림

□ 연휴기간 기상예보

○ 가끔 구름, 아침 최저 기온 2℃, 낮 기온 12℃(기상청 중기예보)

지역	2.11(목)		2.12(금)		2.13(토)		2.14(일)
	오전	오후	오전	오후	오전	오후	오전	오후
서울 인천 경기도	0%	0%	20%	30%	20%	20%	30%	30%
	2/10℃		2/11℃		2/12℃		2/10℃

□ 점검개요

○ 대    상 : 본관, 서울도서관, 서소문청사 등

○ 일    시 : 2021.2.5.~2.9(5일간)

○ 점검방법

- 건축, 기계, 전기 부냥별 담당 직원 현장 확인

- 외부 노출 시설물 및 연휴기간 가동 설비 집중 점검 실시

○ 점검대상 : 안전사고위험, 결빙, 동파시설 집중점검

- 건축분야 : 건축구조물, 안전난간 안전시설, 지붕결빙 상태 등

- 기계분야 : 난방시설비, 상·하수도 배관 동파대비 등

- 전기분야 : 지붕 융설시스템, 수·배전반 설비 및 비상전원설비 등

- 공사현장 : 서소문 구내식당, 서소문1동 사무환경개선

□ 점검내용

○ 청사

구분	건축	기계	전기
내용	- 건축구조물 누수여부 구조물균열 등 안전여부 강설시 지붕 결빙여부 기타 난간 등 안전시설 확인	기계설비 운영실태 확인 배관 동파 등 안전관리 확인 각종 행사 난방설비 확인 기타 기계설비 확인 등	전기 수배전설비 상태 발전기 등 비상전원 확인 지붕층 율설시스템 확인 기타 전기설비 확인 등

○ 공사현장

- 공사현장 화재위험 요인 확인(난방기 사용여부, 소화기 배치 등)

- 각종 전동공구 사용시 선로 누전여부 및 접지상태 등 확인 등

- 작업 전·후 안전교육 실시, 현장 정리정돈 철저 등

□ 점검결과

◆ 눈, 한파 등 예보는 없으나, 배수로, 융설장비, 보온설비 점검결과 이상 없으며,

◆ 연휴 기간 가동되는 지열시스템, 온수보일러 등 설비 가동상태와 위생배관,

옥외소화전 등  동파 대비 이상 없음

◆ 안정적인 전기공급을 위한 전기설비 운영상태, 및 비상발전기, 무정전전원시스템 등     확인 결과 이상없음

◆ 긴급 상황 발생 등에 대비 비상연락망 유지, 근무자 응급조치 교육 등     24시간 비상근무체계 확립

○ 건축분야

- 배수로 정비 및 강설시 고드름 발생 대비 융설시스템 점검결과(양호)

- 건축물 구조물, 안전난간 등 시설물 점검결과 양호함

○ 기계분야

- 연휴기간 가동되는 지열시스템, 온수보일러와 외부 소화전 및 상수도배관 등

동파대비 확인결과 양호함

- 외부 시설물(옥내소화전)에 대한 순찰점검 강화

*******************************************

○ 전기분야

- 전기설비 운영상태 및 지붕 층 융설시스템 가동 등 특이사항 없음

- 비상발전기, 수배전반, 무정전전원설비 등 이상없음

*****************************************

○ 공사현장

- 서소문 구내식당 작업(건축-조적공사) 예정(2.13~14)으로 현장관리 철저

- 공사 시행 전·후 서소문 일숙직 근무자 현장확인 및 순찰 실시

□ 시설물 운영 및 관리계획

○ 근무장소 : 중앙통제실, 서소문

○ 근무인원 : 본관 4명(기계2, 전기2), 서소문 2명(기계1, 전기1)/일

○ 근무방법

- 안전사고 대비 주요 시설물 순찰 점검, 24시간 근무체계 유지

- 연휴기간 청사 비상대기자 전열·조명 공급 및 사용자 관리

- 시설물 장애, 고장 발생 등 긴급 상황발생시 긴급조치

▸시설물별 응급조치 매뉴얼에 따른 긴급조치 및 신속한 보고

▸비상연락망 가동 및 유관기관 협조 요청 등

붙임 : 1. 안전점검 체크리스트 1부.

2. 근무자명단 1부.  끝.